商场ICT基础设施与业务系统

运维指南

中国百货商业协会

2025年8月

目 录

1 背景 1

2 运维安全通用策略 2

2.1 密码策略 2

2.2 权限分级策略 4

2.3 系统/固件更新策略 6

2.4 漏洞扫描策略 7

2.5 漏洞修复策略 8

2.6 数据备份策略 10

2.7 配置备份策略 12

2.8 特征库/规则库更新策略 13

2.9 服务端口开放与关闭策略 15

2.10 日志管理策略 16

3 运维管理通用流程 18

3.1 资产生命周期管理 18

3.2 配置管理 20

3.3 事件管理 22

3.4 问题管理 24

3.5 变更管理 26

3.6 容量管理 28

3.7 SLA管理 31

4 网络系统运维 32

4.1 资产生命周期管理 33

4.2 IP地址规划与管理 34

4.3 网络性能与可靠性管理 35

4.4 网络安全管理 36

4.5 广域网与门店连接管理 36

4.6 无线网络管理 37

4.7 运维工具与文档 38

5 服务器与存储运维 38

5.1 资产生命周期管理 38

5.2 系统监控与性能管理 39

5.3 存储管理 40

5.4 备份与恢复 41

5.5 高可用性与灾难恢复 42

5.6 安全与合规 43

6 网络安全设备运维 43

6.1 资产生命周期管理 44

6.2 策略配置与管理 44

6.3 监控、日志与审计 45

6.4 漏洞管理与更新 46

6.5 高可用性与灾难恢复 46

6.6 访问控制与安全管理 47

7 终端设备运维 47

7.1 资产生命周期管理 47

7.2 软件与补丁管理 49

7.3 安全管理 49

7.4 配置与变更管理 50

7.5 用户支持与培训 50

7.6 监控、报告与资产管理 51

8 IoT设备运维 51

8.1 资产生命周期管理 52

8.2 网络连接与通信管理 53

8.3 安全管理 53

8.4 固件与配置管理 54

8.5 数据管理、监控与告警 55

9 公有云运维 55

9.1 资产生命周期管理 55

9.2 成本管理与优化 56

9.3 安全管理与合规 57

9.4 高可用性、容灾与备份 58

9.5 监控、告警与运维自动化 59

9.6 多云与供应商管理 60

10 机房设施运维 60

10.1 资产生命周期管理 60

10.2 日常巡检与监控 61

10.3 预防性维护与保养 62

10.4 容量规划与管理 63

10.5 变更管理 63

10.6 物理安全与访问控制 64

10.7 应急响应与灾难恢复 65

10.8 文档管理 65

11 数据库运维 66

11.1 数据库生命周期管理 66

11.2 高可用与容灾 67

11.3 性能管理与优化 68

11.4 安全管理 69

11.5 日常运维操作 70

12 应用软件运维 70

12.1 资产生命周期管理 71

12.2 高可用与弹性 71

12.3 性能管理与优化 72

12.4 安全管理 73

12.5 配置与变更管理 74

12.6 监控、日志、告警与自愈 75

13 业务系统软件运维 75

13.1 系统生命周期管理 75

13.2 业务连续性管理 76

13.3 日常运维与监控 77

13.4 用户支持与服务管理 78

13.5 数据管理与质量 79

13.6 安全与合规 80

13.7 供应商管理 81

#

# 背景

在零售行业深度数字化的浪潮下，商场早已不只是商品买卖的场所，而是升级为融合沉浸体验、智慧服务与数据决策的综合零售空间。而支撑这场变革的，是以 ICT（信息与通信技术）为核心的基础设施：它贯穿企业运营的各个环节，交织成一张高度复杂、彼此协同的技术生态网。

然而，商场ICT环境的多元化与关联性也带来了运维挑战：一方面，网络系统、服务器存储、安全设备等硬件设施需保障长时间的稳定运行，任何单点故障或运维的操作失误都可能导致支付中断、客户数据丢失、安全防护失效等风险的发生；另一方面，IoT设备、公有云等与本地业务系统的深度融合，要求运维工作必须打破传统“硬件-软件”的割裂模式，实现跨层级、跨平台的协同管理。同时，数据安全合规要求日益严格，商场作为人流密集场所，用户信息保护、交易数据加密等需求，进一步凸显了运维安全策略的必要性。​

当前，多数商场的ICT运维存在标准不统一、流程碎片化等问题，如：网络故障排查依赖经验主义、服务器与存储运维缺乏规范化巡检机制、网络安全风险难以快速定位，公有云与本地设施的权责划分模糊等，这些痛点不仅影响运维效率，更可能因突发故障导致运营中断，损害商企业形象与经济效益。​

为构建标准化、体系化的运维框架，中国百货商业协会携手零售企业和行业专家，起草本指南，以“安全为基、流程为纲、全栈覆盖”为核心思路，整合运维安全通用策略与管理流程，覆盖从网络、服务器、安全设备到终端、IoT、公有云等软硬件基础设施，以及数据库、应用软件、业务系统的全软件链条，旨在为商场ICT运维提供可落地的操作规范，实现 “故障可预防、问题可追溯、风险可管控” 的目标，最终保障商场数字化运营的稳定性、安全性与高效性。

本指南起草单位及人员：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **姓名** | **单位** | **职务** |
| 杨青松 | 中国百货商业协会 | 执行会长兼秘书长 |
| 高明德 | 中国百货商业协会 | 副秘书长 |
| 张蕾 | 中国百货商业协会 | 主任 |
| 赵丽 | 王府井集团股份有限公司 | 信息技术总监 |
| 曾楚雁 | 大商集团 | 技术创新部部长 |
| 冯胜琦 | 上品商业 | 信息技术负责人 |
| 武明 | 北京超市发连锁股份有限公司 | 信息部总监 |
| 王小青 | 合生商业集团 | 运营管理中心助总 |
| 聂虎 | 北京绿色苹果技术有限公司 | 解决方案专家 |

# 运维安全通用策略

## 密码策略

在 IT 运维过程中，密码策略是指通过制定一系列规则与要求，规范用户密码的创建、使用、管理及保护，从而保障账户与数据安全的重要安全措施。其涵盖密码长度、复杂度要求、定期更换频率、禁止重复使用​、历史密码等核心要素，旨在防止因密码强度不足、长期未更新等问题导致的非法访问风险，是网络安全防护体系中最基础且关键的环节之一。

### 密码复杂度

长度要求：所有用户密码长度不得少于8 位，管理员账户密码长度建议≥12 位。​

字符组合：密码必须包含大写字母、小写字母、数字、特殊字符中的至少三种类型，禁止使用连续字符，如“abcdef”、重复字符，如 “aaaaaa”及常见词汇，如“password”。​

禁止关联信息：密码不得包含用户名、姓名、生日、手机号等与用户相关的可识别信息。​

### 密码更换周期

普通用户：密码每90 天强制更换一次，到期前15 天系统自动弹窗提醒。​

高权限账户：如管理员、数据库管理员等：密码每60 天更换一次，更换操作需记录在《系统权限变更日志》。​

临时账户：如访客、外包人员等：密码有效期与账户有效期一致，最长不超过7 天。​

### 历史密码限制

用户禁止使用最近10 次内的历史密码，系统需具备密码历史记录比对功能，防止循环使用旧密码。​

### 账户锁定策略

错误尝试限制：用户连续5 次输入错误密码，账户自动锁定15 分钟；锁定期间仅支持管理员手动解锁或通过安全验证解锁，如手机验证码。​

异常行为监测：单日同一账户错误登录次数超过10 次，系统自动触发高风险预警，运维人员需在30 分钟内介入核查。​

### 密码存储与传输安全

存储加密：密码存储必须采用bcrypt、PBKDF2密码哈希函数或同等强度的加密算法，禁止以明文、可逆加密形式保存密码。​

传输加密：密码在网络传输过程中，需使用SSL/TLS 1.2 及以上版本加密协议，确保数据传输安全。​

### 用户教育与培训

基础培训：新员工入职后1 周内，必须完成密码安全基础培训，内容包括弱密码危害、密码设置技巧、密码管理规范等。​

定期复训：全体员工每年至少参加1 次密码安全复训，更新密码安全知识，强化安全意识。​

### 生物信息密码应用

适用场景：优先在移动终端登录、高安全等级门禁、核心系统管理员登录等场景部署生物信息认证，如指纹、人脸、虹膜识别等。​

安全要求：生物信息数据需采用AES-256或更高强度的加密算法存储，并定期备份；传输过程需全程加密，防止数据泄露。​

### 多因素认证MFA部署

强制范围：核心业务系统、管理员账户、财务系统账户等高风险场景必须强制启用MFA。​

认证方式：支持短信验证码、动态令牌、硬件令牌等多种第二因素认证方式，用户可根据需求选择。​

### 密码生成规范

工具要求：推荐使用通过国家密码管理局认证的密码生成工具，工具需支持随机生成12-20位、包含多种字符类型的高强度密码。​

使用要求：高权限账户密码必须通过密码生成工具创建，普通用户密码建议使用工具生成，禁止手动设置简单密码。​

### 密码共享管控

共享限制：原则上禁止密码共享；确需共享时，仅限通过企业内部加密聊天工具或加密邮件传递，且需明确共享对象、使用期限最长不超过24小时。​

审批流程：高权限账户密码共享需填写《密码共享审批表》，经部门负责人、安全管理部门双重审批通过后方可执行。​

### 第三方密码管理工具应用

工具选型：优先选用通过ISO 27001信息安全管理体系认证的第三方密码管理工具，如 LastPass、1Password等，工具需具备密码自动填充、主密码加密存储、多设备同步等功能。​

使用要求：员工使用第三方密码管理工具时，需设置12位以上、包含多种字符类型的强主密码，并定期更换。​

### 密码策略审计

审计频率：每季度开展1次密码策略执行情况审计，每年进行1 次全面深度审计。​

审计内容：检查密码复杂度、更换周期、存储加密方式、多因素认证覆盖率等指标；核查密码共享记录、审计日志是否完整。​

整改要求：审计发现的问题需在7个工作日内完成整改，并提交《密码策略整改报告》至安全管理部门备案。​

### 特殊场景密码管理

临时账户：临时账户密码仅限单次使用，使用后立即失效；账户创建与密码设置需由专人负责，并记录在《临时账户管理台账》。​

外包人员账户：外包人员账户密码需与内部员工账户密码策略隔离，设置独立的更换周期，且账户权限最小化分配。

## 权限分级策略

权限分级策略是指在IT运维体系中，依据用户的岗位职责、业务需求及数据访问必要性，将系统操作权限划分为不同等级，并制定相应的权限分配、管理与控制规则。该策略通过最小权限原则，对用户访问数据、使用功能、执行操作的权限进行精细化管控，涵盖账号权限划分、权限审批流程、权限变更管理等核心环节，是保障企业数据安全、系统稳定运行的重要安全措施。

### 角色划分

清晰、高效、权责分明的系统角色划分是其系统运行的关键，系统角色划发应围绕 纵向层次职级和横向职能两个维度来设计。

角色设计原则：职责分离，功能权限精确至按钮级、数据权限按组织架构分隔、冲突权限不可分配至同一角色。

角色复核原则：角色划分应定期审视如每年，根据公司战略调整、业务发展、规模变化、技术革新以及运行中发现的问题进行优化。

### 权限分配与审批

申请流程：新员工入职或员工岗位变动需申请权限时，需填写《权限申请表》，详细说明权限需求及理由，经直属上级、部门负责人、安全管理部门多级审批通过后，由运维人员在2个工作日内完成权限配置。

权限复核：每季度对所有账号权限进行一次全面复核，检查权限分配是否符合岗位需求；高权限账号需每月复核一次，确保权限使用的必要性和合规性。

### 权限变更与回收

岗位变动处理：员工岗位调动时，原岗位权限需在1个工作日内回收，并根据新岗位需求重新分配权限；离职员工账号权限在离职当天立即冻结，并于3个工作日内完成注销。

权限调整记录：所有权限变更操作必须记录在《权限变更日志》中，日志需包含操作时间、操作人、变更内容、审批人等信息，保存期限不少于5年。

### 权限审计与监控

日常监控：部署权限监控系统，实时监测用户权限使用情况，重点监控高权限账号的操作行为；对异常操作，如非工作时间访问敏感数据、频繁权限变更等，自动触发告警，运维人员需在1小时内响应处理。

定期审计：每年开展一次全面权限审计，检查权限分配是否符合最小权限原则、审批流程是否合规；审计结果形成《权限审计报告》，提交至安全管理部门和企业管理层，针对问题在15个工作日内完成整改。

### 权限管理工具使用

工具选型：选用通过国家信息安全产品认证的权限管理工具，如IAM身份与访问管理系统，工具需具备权限自动化分配、角色管理、操作审计、权限冲突检测等功能。

工具配置：依据权限分级标准，在工具中设置不同权限角色和权限模板；定期对工具进行更新和维护，确保权限管理的准确性和稳定性。

### 特殊场景权限管理

临时权限：因临时工作需求需临时提升权限时，需提交《临时权限申请单》，注明权限使用期限，建议最长不超过7天，经部门负责人和安全管理部门审批后生效；临时权限到期后自动失效，且使用期间的操作行为需全程审计。

第三方权限：为合作伙伴、外包人员等第三方分配权限时，需签订《安全保密协议》，明确权限范围和责任；第三方权限应独立于内部员工权限体系，设置更严格的权限回收机制，项目结束后24小时内完成权限回收。

## 系统/固件更新策略

系统/固件更新策略是指在IT运维过程中，针对操作系统、应用软件、网络设备及硬件固件等进行版本更新、补丁修复、功能升级的系统化管理规范。该策略通过制定更新评估、测试验证、部署实施、回滚保障等流程，确保更新操作既能修复安全漏洞、提升系统性能，又能规避因更新不当引发的兼容性问题、服务中断等风险，是保障IT系统安全稳定运行的关键措施。

### 更新评估

更新必要性分析：收到厂商发布的更新通知后，运维人员需在24小时内完成评估，重点分析更新内容，如安全补丁、功能增强、Bug修复等，判断对业务系统的影响程度，形成《更新评估报告》。​

风险等级判定：根据更新影响范围、潜在风险，如兼容性问题、服务中断可能性等，将更新划分为高、中、低三个风险等级。

### 测试验证

测试环境搭建：所有更新在正式部署前，必须在与生产环境配置一致的测试环境中进行验证。测试环境需包含关键业务系统、关联应用及硬件设备，确保测试覆盖全面。​

测试内容与流程：进行功能测试、兼容性测试、性能测试；测试过程需详细记录，形成《更新测试报告》，测试通过后方可进入部署环节。​

### 部署实施

更新时间窗口规划：高危更新应在48小时内完成部署，选择业务低峰期进行；中低风险更新可根据业务安排，在7个工作日内完成，每次更新前需提前2个工作日通知相关业务部门。​

分阶段部署策略：对于大规模更新，采用分批次、分区域部署方式。先在小范围试点，观察24小时无异常后，再逐步扩大部署范围，降低更新风险。​

### 回滚保障

回滚方案制定：在更新前，必须制定详细的回滚方案，明确回滚条件、回滚步骤及责任人；回滚方案需经过技术负责人审核确认。​

回滚时效要求：若更新出现严重问题，需在30分钟内启动回滚流程，确保在1小时内恢复系统至更新前状态，并记录回滚过程，分析问题原因，形成《回滚事件报告》。​

### 更新记录与审计

更新台账管理：建立《系统/固件更新台账》，记录每次更新的时间、内容、风险等级、测试结果、部署范围、回滚情况等信息，台账保存期限不少于3年。​

定期审计检查：每季度对更新策略执行情况进行审计，检查更新评估是否及时、测试是否完整、部署是否合规；每年进行一次全面审计，审计结果形成《更新策略审计报告》，针对问题在15个工作日内完成整改。​

### 特殊场景更新

紧急更新处理：针对零日漏洞、大规模病毒爆发等紧急情况，可简化评估和测试流程，但需经安全管理部门和企业管理层审批；紧急更新后 48 小时内，需补充完整测试记录和报告。​

老旧系统更新：对于无法直接更新的老旧系统，需制定替代方案；若继续使用，需加强安全防护措施。

## 漏洞扫描策略

漏洞扫描策略是指在 IT 运维过程中，通过专业工具和技术手段，对网络设备、服务器、操作系统、应用软件等 IT 资产进行周期性或针对性的安全漏洞检测，并对扫描结果进行分析、修复及跟踪的系统化管理规范。该策略涵盖扫描工具选型、扫描频率设定、漏洞分级评估、修复流程管控等核心环节，旨在及时发现潜在安全隐患，降低被攻击风险，保障企业 IT 系统安全稳定运行。

### 扫描工具选型

功能完整性：选用具备全面扫描功能的工具，支持对网络设备、操作系统、数据库、Web 应用等进行扫描；同时需具备漏洞识别、风险评估、报告生成等功能。​

技术先进性：优先选择支持最新漏洞库更新、具备智能分析能力的扫描工具，确保能够检测出最新安全威胁。​

合规性认证：扫描工具需通过国家信息安全产品认证或国际权威认证，保证扫描结果的准确性和可靠性。​

### 扫描频率设定

常规扫描：核心业务系统、服务器、数据库等关键 IT 资产，每周进行一次全面漏洞扫描；普通办公终端、网络设备等，每月进行一次扫描。​

特殊场景扫描：在系统重大更新、网络架构调整、新业务上线前，必须进行针对性漏洞扫描；在护网行动、重要活动保障等特殊时期，增加扫描频率至每日一次。​

### 漏洞分级评估

漏洞分类：将扫描发现的漏洞分为高危、中危、低危三个等级。高危漏洞，如远程代码执行、未授权访问等，可能导致系统被完全控制或数据泄露；中危漏洞，如敏感信息泄露风险、权限提升漏洞等，会对系统安全造成较大影响；低危漏洞，如过时软件版本、非关键配置错误等，对系统安全威胁较小。​

评估流程：扫描完成后，运维人员需在24小时内对漏洞进行人工复核和分级评估，结合漏洞影响范围、利用难度等因素，形成《漏洞评估报告》。​

### 漏洞修复与跟踪

修复时效要求：高危漏洞需在48小时内完成修复；中危漏洞应在7个工作日内修复；低危漏洞可根据业务情况，在1个月内完成修复。若无法及时修复，需制定临时防护措施，如防火墙策略限制等，并提交《漏洞延缓修复申请》，经安全管理部门审批后执行。​

修复验证：漏洞修复完成后，需在测试环境中进行验证，确认漏洞已成功修复且未引发新的问题；正式环境部署后，再次进行扫描验证，确保修复效果。​

跟踪管理：建立《漏洞修复跟踪台账》，记录漏洞编号、等级、修复责任人、修复时间、验证结果等信息，定期对未修复漏洞进行跟踪督促，直至所有漏洞闭环处理。​

### 扫描报告与审计

报告要求：每次扫描完成后，需生成详细的《漏洞扫描报告》，内容包括扫描范围、时间、发现漏洞列表、风险等级分布、修复建议等；报告格式需统一规范，便于管理层和技术人员查阅。​

审计检查：每季度对漏洞扫描策略执行情况进行审计，检查扫描频率是否达标、漏洞评估是否准确、修复流程是否合规；每年进行一次全面审计，针对审计发现的问题，在15个工作日内完成整改。​

### 特殊场景扫描

第三方系统扫描：对引入的第三方软件、云服务等，在接入企业网络前，必须进行漏洞扫描，并要求供应商提供安全评估报告；接入后，纳入企业常规扫描范围。​

渗透测试补充：对于高危业务系统，每年至少进行一次渗透测试，模拟黑客攻击手法深入挖掘潜在漏洞；渗透测试需由专业安全团队或具备资质的第三方机构执行，并形成《渗透测试报告》。

## 漏洞修复策略

漏洞修复策略是指在IT运维中，针对漏洞扫描、渗透测试等途径发现的安全漏洞，制定从风险评估、修复方案设计、实施修复到效果验证、后续跟踪的全流程管理规范。该策略明确修复责任划分、时间节点、技术方法及回滚机制，确保漏洞能够被及时、有效、安全地修复，降低安全事件发生概率，保障企业 IT 系统的安全性、稳定性与合规性。

### 漏洞修复优先级判定

风险等级驱动：依据漏洞分级评估结果进行不同方式的处理，高危漏洞需立即处理，中危漏洞优先安排，低危漏洞结合业务情况有序修复。例如，涉及敏感数据泄露的高危漏洞，应列为最高优先级。​

业务影响评估：综合考虑漏洞对核心业务系统、关键服务的影响程度。若漏洞可能导致核心业务中断，则提升修复优先级；对非关键业务影响较小的漏洞，可适当延后。​

利用可能性分析：参考漏洞利用难度、公开的攻击代码及相关威胁情报，判断漏洞被实际利用的可能性。易被利用的漏洞需提高修复优先级。​

### 修复方案设计

技术方案制定：针对不同类型漏洞，如系统漏洞、应用漏洞、配置漏洞等，制定对应的修复技术方案。例如，系统漏洞优先采用厂商官方补丁；若无法获取补丁，可通过配置防火墙规则、修改安全策略等临时措施降低风险。​

兼容性测试规划：在修复方案中明确测试内容和流程，确保修复操作不会对现有系统、应用、数据产生兼容性问题。修复前需在测试环境中进行全面测试，包括功能测试、性能测试和数据完整性测试。​

回滚方案准备：所有修复操作必须制定详细回滚方案，明确回滚触发条件、回滚步骤及所需时间，确保在修复失败时能快速恢复系统至正常状态。​

### 修复实施流程

审批流程：修复方案需经运维负责人、安全管理部门和业务部门联合审批。高危漏洞修复方案需在2小时内完成审批；中低危漏洞修复方案审批时间不超过4小时。​

实施时间窗口：选择业务低峰期进行修复操作，如夜间、周末或节假日。高危漏洞修复应在审批通过后4小时内启动；中危漏洞在24小时内启动；低危漏洞在72小时内启动。高危漏洞需在48小时内完成修复；中危漏洞应在7个工作日内修复；低危漏洞可根据业务情况，在1个月内完成修复​。

责任分工：明确修复过程中各角色职责，包括方案执行人员、测试人员、监控人员和应急支持人员，确保修复工作有序进行。​

### 修复效果验证

漏洞复测：修复完成后，使用原扫描工具或其他验证手段对漏洞进行复测，确保漏洞已被成功修复。复测需在修复完成后1小时内完成，并形成《漏洞修复复测报告》。​

系统功能与性能验证：检查修复操作是否对系统功能、性能产生影响，如业务流程是否正常、系统响应时间是否达标等。若发现异常，立即启动回滚方案，并重新评估修复方案。​

### 修复记录与跟踪

台账管理：建立《漏洞修复台账》，记录漏洞编号、修复方案、实施时间、责任人、复测结果等信息，确保修复过程可追溯。台账保存期限不少于3年。​

跟踪闭环：定期对已修复漏洞进行回访，确认修复效果长期有效；对未修复或修复失败的漏洞，持续跟踪直至问题解决，形成完整的漏洞修复闭环管理。​

### 特殊场景修复

第三方软件漏洞修复：对于第三方软件漏洞，及时联系供应商获取修复方案或补丁；若供应商无法提供支持，需评估风险并采取替代方案。​

老旧系统漏洞修复：针对无法更新或替换的老旧系统，通过部署虚拟补丁、加强网络隔离、增加安全监测等措施降低漏洞风险，并制定系统升级或迁移计划。

## 数据备份策略

数据备份IT运维过程中，为保障数据完整性、可用性与安全性，对企业核心业务数据、系统配置数据、用户信息数据等进行周期性复制、存储，并制定备份计划、恢复流程及存储管理的系统性规范。该策略涵盖备份类型选择，如全量备份、增量备份、差异备份，备份频率设定、存储介质管理、恢复测试验证等核心环节，旨在应对数据丢失、损坏、误删、病毒攻击等风险，确保数据可快速恢复，维持业务连续性。

### 备份类型选择

全量备份：对所有数据进行完整复制，适用于数据量较小、变化频率低的系统，如静态配置文件、历史存档数据；每月至少进行1次全量备份，确保数据完整性基础副本存在。​

增量备份：仅备份自上次备份以来发生变化的数据，备份速度快、占用空间小，但恢复时依赖全量备份及后续所有增量备份。适用于数据量大、变化频繁的业务系统，如数据库、日志文件等，每日业务结束后执行1次增量备份。​

差异备份：备份自上次全量备份以来发生变化的数据，恢复时只需全量备份和最近一次差异备份，效率较高。适用于对恢复速度要求高且数据变化较频繁的场景，每周进行1次差异备份。​

### 备份频率设定

核心业务系统：数据库、ERP、CRM 等核心系统，每日进行1次增量备份，每周进行1次差异备份，每月进行1次全量备份。​

普通业务数据：办公文档、邮件数据等，每周进行1次增量备份，每月进行1次全量备份。​

特殊场景备份：在系统升级、数据迁移、重大业务操作前，需进行额外全量备份；对实时性要求极高的数据，采用持续数据保护CDP技术，实现数据实时备份。​

### 备份存储管理

存储介质选择：优先采用企业级磁盘阵列RAID、蓝光或云存储，如阿里云 OSS、AWS S3作为备份介质；重要数据建议采用“3-2-1备份原则”，即保留3份数据副本，存储在2种不同介质上，其中1份存储在异地。​

存储周期管理：根据数据重要性和业务需求设定存储周期，普通业务数据保留6个月，核心业务数据保留3-5年，合规性要求的数据按法规规定年限保存；到期数据需经过审批后安全删除。​

异地容灾备份：核心业务数据必须进行异地备份，通过专线或加密网络传输至异地数据中心或云存储；异地备份点需与本地保持一定物理距离（至少50公里以上），降低自然灾害等因素导致两地数据同时受损的风险。​

### 备份恢复验证

定期恢复测试：每季度对备份数据进行1次恢复测试，模拟数据丢失场景，验证备份数据的完整性与可用性；测试内容包括数据恢复成功率、恢复时间RTO、恢复后数据一致性等指标，并形成《备份恢复测试报告》。​

性能优化：根据恢复测试结果，优化备份策略，如调整备份时间窗口、更换存储介质等，确保备份数据在规定时间内完成恢复，满足业务对 恢复时间RTO 和恢复点目标RPO的要求。​

### 备份监控与审计

实时监控：部署备份监控系统，实时监测备份任务执行状态、备份数据大小、存储介质使用情况；对异常情况立即告警，运维人员需在30分钟内响应处理。​

审计检查：每月对备份策略执行情况进行审计，检查备份频率、存储介质管理、恢复测试等是否符合标准；每年进行1次全面审计，针对问题在15个工作日内完成整改，并形成《备份策略审计报告》。​

### 特殊场景备份

云环境备份：采用云厂商提供的备份服务，如阿里云Cloud Backup、AWS Backup、Azure Backup等或第三方云备份工具，确保云主机、数据库、对象存储数据的定期备份；同时，将云备份数据定期迁移至本地或其他云平台，避免厂商锁定风险。​

移动端数据备份：制定移动设备数据备份规范，要求员工通过企业移动管理EMM平台或加密工具，定期备份通讯录、工作文档等重要数据；对丢失或被盗的设备，及时远程擦除数据，保障数据安全。

## 配置备份策略

配置备份策略是指在IT运维工作中，为保障系统、网络、设备等运行配置的完整性、一致性和可恢复性，对各类配置参数、规则、文件进行定期备份、妥善存储，并制定备份计划、恢复流程及管理规范的系统性策略。该策略覆盖服务器操作系统配置、网络设备配置、数据库参数设置、中间件配置、安全设备策略规则等内容，旨在应对配置错误、人为误操作、设备故障、恶意篡改等风险，确保 IT 环境在异常情况下能快速恢复至正常配置状态，维持业务稳定运行。

### 备份范围界定

网络设备配置：包括路由器、交换机、防火墙、负载均衡器等设备的配置文件，涵盖接口配置、路由协议设置、访问控制列表ACL、安全策略规则等内容。​

服务器配置：操作系统配置文件、应用服务器配置、数据库参数设置、虚拟化平台配置等。​

安全设备配置：防火墙、入侵防御系统IPS、上网行为管理设备的规则库、策略配置等。​

其他配置：中间件配置、业务系统自定义配置文件、自动化运维脚本配置参数等。​

### 备份频率设定

核心网络设备：路由器、核心交换机、防火墙等关键网络设备，每日进行1次配置备份；在配置变更后，立即进行额外备份，并记录变更内容。​

服务器与应用系统：生产环境服务器及重要应用系统，每周进行1次全面配置备份；测试环境和开发环境服务器，每两周进行1次备份；系统升级、重大配置调整前，必须进行备份。​

安全设备：防火墙、IPS等安全设备的策略规则库，每周进行1次备份；规则更新后，及时备份最新版本。​

### 备份存储管理

存储介质选择：采用专用配置备份服务器、网络存储设备NAS或云存储，如腾讯云 COS、华为云 OBS等，存储备份文件；重要配置备份至少保留2份副本，分别存储在本地和异地，异地存储距离建议不小于50公里，以防范自然灾害等不可抗力因素。​

文件命名规范：备份文件命名需包含设备名称、备份时间、配置版本等信息，例如“Router-A-20241201-v1.0.cfg”，便于快速识别和管理。​

存储周期管理：普通系统配置备份保留3个月；核心业务系统、关键网络设备的配置备份保留1年；合规性要求的配置备份按相关法规规定的年限保存；到期备份文件需经过运维负责人审批后删除。​

### 备份恢复验证

定期恢复测试：每季度选取部分备份文件进行恢复测试，模拟配置丢失场景，验证备份文件的完整性和可用性；重点检查恢复后的配置是否能正常运行、与原系统是否兼容，并形成《配置备份恢复测试报告》。​

变更前验证：在使用备份配置进行系统恢复或重大配置变更前，需在测试环境中进行验证，确保恢复后的系统功能正常、无冲突，避免影响生产环境。​

### 备份监控与审计

实时监控：部署监控工具，实时监测配置备份任务执行状态，包括备份是否成功、文件完整性校验、存储介质使用情况等；发现备份失败或异常时，立即发出告警，运维人员需在30分钟内响应处理。​

审计检查：每月对配置备份策略执行情况进行审计，检查备份范围是否完整、备份频率是否达标、存储管理是否规范；每年进行1次全面审计，针对审计发现的问题，在15个工作日内完成整改，并形成《配置备份策略审计报告》。​

### 特殊场景备份

系统升级与变更场景：在进行系统升级、设备更换、网络架构调整等重大操作前，除进行常规备份外，还需对可能受影响的配置进行详细记录和额外备份；操作完成后，对比新旧配置，确保变更后的配置正确无误。​

应急响应场景：发生网络攻击、系统崩溃等紧急情况时，在采取应急措施的同时，对当前系统配置进行备份，以便后续分析问题原因和恢复系统时参考。

## 特征库/规则库更新策略

特征库/规则库更新策略是指在IT安全运维过程中，为保障安全防护设备，如防火墙、入侵检测系统、防病​软件、Web 应用防火墙等，及安全管理平台能够及时识别和抵御最新安全威胁，对其内置的特征库、规则库进行周期性更新、有效性验证及版本管理的系统性规范。该策略涵盖更新来源验证、更新频率设定、更新测试流程、回滚机制制定等核心环节，旨在通过持续优化安全防护规则与威胁特征识别数据，提升企业整体安全防御能力，降低遭受新型攻击的风险。

### 更新来源验证

官方渠道优先：特征库/规则库更新文件必须从设备厂商官方网站、可信的安全服务平台等正规渠道获取，禁止从未知来源下载更新文件，避免因恶意篡改的更新文件导致安全设备被攻击或失控。​

数字签名验证：下载的更新文件需具备厂商的数字签名，运维人员在更新前使用官方提供的验证工具对文件签名进行校验，确保更新文件的完整性和真实性。若签名验证失败，立即停止使用该文件，并向厂商反馈问题。​

### 更新频率设定

实时更新类：防病毒软件、终端安全防护软件的病毒特征库，需开启自动实时更新功能，确保每小时至少同步一次最新病毒特征，以应对快速传播的恶意软件。​

定期更新类：入侵检测系统IDS、入侵防御系统IPS的攻击特征库，每周至少进行1次手动或自动更新；防火墙的安全策略规则库，根据企业网络安全风险状况，每两周至一个月更新1次；Web应用防火墙WAF的漏洞防护规则库，每周更新1次，若出现重大Web安全漏洞，需在厂商发布更新后24小时内完成更新。​

### 更新测试与验证

测试环境验证：所有更新在正式部署前，必须在与生产环境配置一致的测试环境中进行验证。测试内容包括更新后安全设备的性能变化、检测准确性、与其他系统的兼容性等。记录测试结果，形成《特征库/规则库更新测试报告》，测试通过后方可进入正式更新流程。​灰度发布验证：对于大规模更新或对业务影响较大的规则库更新，采用灰度发布方式，先在小范围生产环境，如10%的服务器或网络区域，进行更新部署，观察24小时，确认无异常后，再逐步扩大更新范围。​

### 更新实施与回滚

实施时间窗口：选择业务低峰期进行更新操作，如夜间、周末。实时更新类的病毒特征库更新可在后台自动进行，但需监控更新过程，避免影响终端设备性能；定期更新类的特征库/规则库更新，需提前2个工作日通知相关业务部门，并在3小时内完成更新操作。​

回滚机制：每次更新前必须制定详细的回滚方案，明确回滚触发条件、回滚步骤及责任人。若更新过程中出现异常，需在30分钟内启动回滚流程，确保在1小时内恢复至更新前状态，并记录回滚过程，分析问题原因。​

### 更新记录与审计

台账管理：建立《特征库/规则库更新台账》，记录每次更新的时间、来源、更新内容、测试结果、实施人员等信息，台账保存期限不少于3年，以便后续查询和审计。​

审计检查：每月对更新策略执行情况进行审计，检查更新频率是否达标、更新来源是否合规、测试流程是否完整；每年进行1次全面审计，针对审计发现的问题，在15个工作日内完成整改，并形成《特征库/规则库更新策略审计报告》。​

### 特殊场景更新

重大安全事件响应：当出现重大安全漏洞，如Log4j 漏洞、永恒之蓝漏洞等，或大规模网络攻击事件时，立即暂停常规更新计划，优先获取针对该事件的专用特征库/规则库更新文件，在测试验证后，24小时内完成全范围更新部署。​

设备升级与更换场景：在安全设备进行升级或更换时，需同步更新至最新版本的特征库/规则库，并重新进行全面测试验证，确保新设备的安全防护能力与企业安全需求匹配。

## 服务端口开放与关闭策略

服务端口开放/关闭策略是指在IT运维过程中，为保障网络系统安全稳定运行，对服务器、网络设备及各类应用系统所使用的服务端口进行合理规划、严格审批、动态管控的系统性规范。该策略涵盖端口开放申请、审批流程、权限划分、安全防护、关闭与回收等环节，明确规定不同业务场景下端口开放的必要性、开放期限、防护要求，旨在防止非法访问、阻断网络攻击、减少安全漏洞暴露，确保网络通信在安全可控的范围内进行。

### 端口开放原则与审批

最小化开放原则：仅开放业务运行必需的端口，严禁因疏忽或过度开放不必要端口。例如，仅开放 Web 服务器的443端口，关闭其他非必要端口。​

严格审批流程：所有端口开放申请需填写《服务端口开放申请表》，详细说明开放原因、涉及业务、开放期限、安全防护措施等。普通业务端口开放由部门负责人审批；核心业务系统、高危端口开放需经安全管理部门和企业管理层双重审批，审批时间不超过2个工作日。​

### 端口安全防护

访问控制策略：对开放端口设置严格的访问控制规则，限定允许访问的IP地址、网段或用户。例如，仅允许特定办公区域的IP地址访问数据库服务器的1433端口，禁止外部网络访问。​

端口加密要求：涉及敏感数据传输的端口，如数据库端口、远程管理端口等，必须启用加密协议，如 SSL/TLS，进行数据加密传输，防止数据被窃取或篡改。​

安全监测配置：在开放端口的服务器上部署入侵防御系统IPS，实时监测端口的访问行为，对异常访问，如高频连接、暴力破解尝试等，自动告警并阻断。​

### 端口关闭与回收

临时端口回收：对于临时开放的端口，需在使用结束后立即关闭，并记录关闭时间。若临时端口使用期限超过原定计划，需重新提交审批申请。​

闲置端口清理：每月对网络中的服务端口进行清查，关闭连续30天未使用的闲置端口，并记录在《端口清理台账》中，避免因闲置端口带来安全隐患。​

### 端口监控与审计

实时监控要求：部署网络监控工具，实时监测端口的开放状态、连接情况、流量数据等。发现异常端口开放、异常流量访问等情况，立即触发告警，运维人员需在15分钟内响应处理。​

定期审计检查：每季度对端口开放/关闭策略执行情况进行审计，检查审批流程是否合规、安全防护措施是否落实、闲置端口是否清理等；每年进行一次全面审计，针对审计发现的问题，在15个工作日内完成整改，并形成《服务端口管理审计报告》。​

### 特殊场景端口管理

应急响应场景：在发生网络攻击、安全事件等紧急情况下，可根据应急处理需要临时开放或关闭特定端口，但需在操作后1小时内补全审批手续，并记录详细操作过程。​

第三方访问场景：为第三方合作伙伴、外包人员开放端口时，需签订《安全访问协议》，明确访问权限和责任；第三方访问结束后，立即关闭相关端口，并对访问日志进行留存审计，留存期限不少于6个月。

## 日志管理策略

日志管理策略是指在IT运维过程中，为实现对系统、网络、应用等产生的日志数据进行有效采集、存储、分析、检索和审计而制定的系统性规范。该策略涵盖日志类型划分，包括系统日志、安全日志、应用日志等，采集范围界定、存储周期管理、权限访问控制以及日志分析流程等核心环节，旨在通过规范化管理日志数据，为故障排查、安全事件溯源、系统性能优化和合规性审计提供有力支持，保障企业IT环境的安全性、稳定性和可追溯性。

### 日志采集

采集范围：明确规定需要采集的日志类型和来源，包括但不限于操作系统日志、网络设备日志、应用系统日志、安全设备日志等。确保关键业务系统、核心网络设备和安全防护设施的日志全部纳入采集范围。​

采集频率：对于重要系统和安全相关日志，采用实时采集方式，确保及时获取最新的日志信息；对于一般应用和系统日志，可设置合理的采集间隔，在保证数据完整性的同时，避免过度占用系统资源。​

采集方式：优先采用标准化的日志采集协议，如 Syslog，或专业的日志采集工具进行日志采集，确保日志数据的准确性和一致性。对于不支持标准协议的设备或系统，可通过定制开发脚本或接口实现日志采集。​

### 日志存储

存储介质选择：根据日志数据量和重要性，选择合适的存储介质。对于短期存储和测试环境日志，可采用本地磁盘或普通网络存储设备；对于长期保存的关键日志数据，建议采用企业级磁盘阵列RAID、磁带库或云存储，确保存储的可靠性和安全性。​

存储周期管理：按照日志类型和法规要求设定不同的存储周期。安全日志、系统关键操作日志等重要数据至少保存6个月至1年；普通应用日志和系统运行日志可保存3至6个月；满足合规性要求的日志数据，按照相关法规规定的年限进行保存，如等保2.0要求日志留存不少于6个月。到期日志需经过安全管理部门和运维负责人审批后，方可进行安全删除或归档处理。​

数据备份与容灾：对存储的日志数据进行定期备份，重要日志至少保留2份副本，分别存储在本地和异地。异地备份点需与本地保持一定物理距离，建议不小于50公里，以防范自然灾害等不可抗力因素导致的数据丢失。备份频率与存储周期相匹配，例如每日对新增日志进行增量备份，每周进行一次全量备份。​

### 日志分析与检索

分析工具选型：选用具备强大日志分析功能的工具，如ELK Stack、Splunk、Graylog等，支持日志数据的实时解析、聚合、过滤和可视化展示，能够快速检索和分析海量日志数据。工具需具备灵活的查询语法和丰富的分析插件，满足不同场景下的日志分析需求。​

分析流程规范：建立日常日志分析和异常事件分析两种流程。日常分析主要关注系统运行状态、用户操作行为、安全事件预警等，通过设置自动化分析规则和告警阈值，及时发现潜在问题；异常事件分析则针对安全事件、系统故障等突发情况，深入挖掘日志数据，还原事件全貌，为故障排除和安全响应提供支持。分析人员需在发现异常后1小时内提交初步分析报告，24小时内完成详细分析和处理建议。​

检索性能要求：确保日志检索工具能够在秒级或毫秒级时间内响应常见的查询请求，对于复杂的多条件组合查询，响应时间不超过1分钟。定期对日志索引进行优化，清理过期索引数据，提高检索效率。​

### 日志权限管理

访问权限划分：根据用户角色和职责，严格划分日志访问权限。运维人员仅具备对其负责系统相关日志的查看和分析权限；安全人员拥有所有安全日志的访问权限；审计人员具备对所有日志的只读访问权限，用于合规性审计；禁止普通员工访问日志数据。权限分配需经过安全管理部门和运维负责人审批。​

操作审计与记录：对所有日志访问和操作行为进行详细记录，包括访问时间、访问用户、操作内容，如查询、导出、删除等。审计日志至少保存1年，确保操作行为可追溯，防止日志数据被非法篡改和泄露。​

### 日志审计

审计频率：每月对日志管理策略的执行情况进行一次常规审计，检查日志采集的完整性、存储的合规性、权限分配的合理性等；每季度进行一次全面深度审计，结合安全事件和业务需求，对日志分析的有效性和准确性进行评估；每年进行一次独立的第三方审计，确保日志管理体系符合相关法规和标准要求。​

审计内容：审计内容包括日志采集范围是否覆盖关键系统和业务；存储周期是否满足法规和业务需求；日志分析是否及时发现安全隐患和系统问题；权限管理是否严格执行，有无越权访问行为；备份和容灾机制是否有效等。针对审计发现的问题，需在15个工作日内完成整改，并提交整改报告至安全管理部门和企业管理层。​

### 特殊场景日志管理

应急响应场景：在发生安全事件、系统故障等应急情况时，优先保障相关日志的完整性和安全性，禁止进行任何可能影响日志数据的操作。同时，增加日志采集频率，对关键系统和操作进行实时监控和记录，为应急处置提供详细的日志支持。事件处理结束后，对相关日志进行单独归档和分析，总结经验教训。​

合规审计场景：在应对外部合规审计时，按照审计要求及时、准确地提供相关日志数据，并确保日志的真实性和完整性。配合审计人员进行日志查询和分析工作，对审计过程中提出的问题进行详细解答和记录，及时整改不符合合规要求的日志管理环节。

# 运维管理通用流程

## 资产生命周期管理

资产生命周期管理是IT运维管理中，针对企业IT资产，涵盖硬件设备、软件系统、网络设施、数据资源等，从规划采购起始，历经部署使用、运维优化，直至报废处置全流程的系统化、规范化管理策略。该策略围绕资产分类分级、需求精准评估、严格采购验收、日常运维保障、科学变更管理、规范报废审核等核心环节展开，致力于达成资产全生命周期的可视化、可控化与可追溯化，保障资产安全，提升资产使用效能，降低运维成本，为企业IT战略与业务目标的实现筑牢根基。

### 资产规划与采购

精准需求评估：采购新资产前，由业务部门与IT部门联合开展需求分析，明确资产用途、性能指标、预算等要求，形成详细的《IT 资产采购需求报告》。

严格供应商筛选：优先选择信誉良好、资质齐全、产品符合安全标准的供应商。从产品质量、售后服务、安全保障能力等维度进行综合评估，建立合格供应商名单。​

规范采购验收流程：资产到货后，IT运维人员协同技术专家依据采购合同与技术指标进行验收，检查硬件设备外观、配置参数，测试软件系统功能、兼容性与安全性。验收合格后，填写《IT资产验收单》，方可入库投入使用；不合格资产及时与供应商协商退换。​

### 资产部署与使用

资产上线流程：验收合格的资产，需制定详细的上线计划，明确上线时间窗口、操作步骤、参与人员及风险预案。上线前需再次检查资产配置、数据初始化情况，并在测试环境中进行模拟运行测试。测试通过后，经IT部门负责人审批，在规定时间内完成资产上线操作，并通知相关业务部门。上线后72小时内，运维人员需密切监控资产运行状态，及时处理出现的问题，并提交《资产上线运行报告》。

完善资产登记建档：所有 IT 资产投入使用前，需在资产台账中详细登记资产名称、型号、序列号、购置日期、使用部门、责任人等信息，并为每项资产分配唯一标识编码，实现资产的可视化管理。​

合理权限分配与使用规范：依据员工岗位职责与业务需求，遵循最小权限原则分配资产使用权限。如普通员工仅赋予办公终端与基础软件使用权限，敏感数据处理权限仅授予特定岗位人员，并规范资产使用操作流程，杜绝违规操作。​

实时资产监控与状态记录：部署专业资产监控工具，实时监测硬件设备运行状态与软件系统性能指标，定期记录资产运行数据，形成《资产运行状态报告》，及时发现潜在问题。​

### 资产运维与优化

制定日常维护计划：针对硬件设备与软件系统制定详细的日常维护计划，涵盖定期巡检、清洁保养、软件补丁更新、数据备份等内容。例如，服务器每月进行系统补丁更新，每季度开展硬件巡检；数据库每日进行增量备份，每周进行全量备份。​

规范资产变更管理：当资产发生配置变更、使用部门变更、责任人变更等情况时，需填写《IT 资产变更申请表》，经审批通过后执行变更操作，并及时更新资产台账与相关文档。​

推进性能优化与升级：依据资产运行状态报告与业务发展需求，定期对资产进行性能评估。当资产性能无法满足业务需求时，制定优化或升级方案，如服务器扩容、软件系统重构等，确保资产持续高效支撑业务运行。​

### 资产报废与处置

资产下线流程：当资产符合报废条件或因业务调整需提前退出使用时，由资产使用部门提交《资产下线申请》，说明下线原因、影响范围及数据迁移计划。IT部门对申请进行评估，制定下线方案，包括数据备份、系统迁移、权限回收等操作步骤。方案经IT部门、安全管理部门和业务部门联合审批后，在规定时间内执行资产下线操作。下线过程中需严格按照数据清除标准处理存储介质，并记录操作日志。下线完成后，提交《资产下线完成报告》，将资产转入报废流程。

严谨报废评估流程：当资产达到使用寿命、出现严重故障无法修复或无法满足业务需求时，由IT部门组织技术人员进行报废评估，填写《IT 资产报废评估表》，经部门负责人与财务部门审批后，方可进入报废流程。​

严格数据清除与存储介质处理：资产报废前，必须采用符合安全标准的数据擦除工具或物理销毁方式，对存储介质中的数据进行彻底清除，确保敏感数据不被泄露。对于涉密资产，严格按照保密规定处理。​

规范报废资产处置：报废资产统一交由专业回收机构处理，签订资产回收协议，确保合理处置；对于仍有剩余价值的资产，可通过二手交易、捐赠等方式实现合理再利用，并详细记录资产处置过程与收益情况。​

### 资产审计与监督

定期资产盘点：每半年对企业IT资产进行全面盘点，核对资产台账与实际资产的一致性，检查资产使用状态、存放位置等信息，形成《IT 资产盘点报告》。对盘点中发现的资产丢失、损坏等问题，及时查明原因并处理。​

专业审计检查：每年由企业内部审计部门或第三方审计机构对资产生命周期管理流程进行审计，检查资产采购、使用、运维、报废等环节是否符合标准与规定，对审计发现的问题提出整改建议，相关部门需在15个工作日内完成整改，并提交整改报告。

## 配置管理

配置管理是对IT基础设施和服务相关的所有配置项CI进行全生命周期管理的核心流程。通过系统化识别、控制、记录和验证CI的状态及变更，确保配置数据与实际环境实时一致，为事件管理、变更管理、发布管理等ITSM核心流程提供精确的基础数据支撑。核心内容包括配置项分类分级、配置管理数据库CMDB建设、配置基线管理及全生命周期管控，最终实现IT资源的可视化、标准化与可追溯化，构建IT服务管理的数字基石。

### 配置项CI分类与表示

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CI类别** | **细分项示例** | **唯一标识规则** | **管理颗粒度** |
| 硬件类 | 服务器、网络设备、存储阵列 | 设备类型缩写+序列号（如CSW-210231A3TQB194000005） | 精确到单个物理设备 |
| 软件类 | 操作系统、数据库、中间件 | 软件名称+版本+实例编号（Oracle-19c-APP01） | 区分生产/测试环境实例 |
| 文档类 | 网络拓扑图、安全策略文件、基线模版 | 文档类型+版本+生效时间（如FW-Policy-V3-20250615） | 记录版本变更历史 |
| 服务类 | 业务系统（如ERP、CRM）、API接口 | 服务名称+部署区域（CRM-Prod-Shanghai） | 关联底层硬件/软件CI依赖关系 |

核心要求：

所有CI需在CMDB中注册，未注册CI禁止接入生成环境。

关键CI，如生产数据库、核心交换机等，需标记“业务影响等级”，高/中/低。

### CMDB建设与数据治理

（1）CMDB 功能要求​

配置建模：支持CI关系建模，如 “服务器→承载→应用→依赖→数据库”等，可视化展示配置项的物理关联与逻辑依赖​。

数据同步：通过API与监控工具、变更管理系统、自动化部署工具实时同步数据，确保配置状态与实际环境偏差≤1%​。

基线管理：定义标准配置基线，如 “生产服务器必须安装的安全补丁列表”、“防火墙默认策略模板”等，支持基线合规性扫描​。

（2）数据质量控制​

录入规范：新增/变更CI时，需填写《CI 注册单》，包含责任人、部署位置、关联业务系统等字段，经二线团队审核后方可生效​。

审计机制：每月抽取5%的CI进行现场核查，如服务器硬件配置与 CMDB 记录一致性，数据准确率需≥98%​。

退役管理：CI进入“报废”状态前，需完成数据清除、权限回收，经安全部门确认后方可注销。

### 配置项生命周期管理流程

注册与初始化​：新设备/软件上线前，由采购部门提交《CI 注册申请》，IT运维团队在CMDB中创建CI记录，关联所属业务系统、维护责任人及支持合同信息​。关键 CI 需同时录入配置基线​。

变更与版本控制​：所有CI变更需通过变更管理流程RFC触发，CMDB自动记录变更时间、版本号、操作人及影响范围​。支持配置项版本回溯，历史版本保留期限≥1年​。

审计与优化​：每季度进行配置基线审计，生成《CI 合规性报告》，对偏离基线的配置项自动创建事件工单​。每年进行配置项利用率分析，对连续6个月利用率＜20% 的设备触发退役评估流程。

### 与其他ITSM流程的集成

事件管理联动​：事件工单自动关联受影响的 CI，如“服务器宕机”事件标记对应服务器 CI 状态为“故障”等。通过CI依赖关系自动识别受波及的业务系统，生成《事件影响范围报告》​。

变更管理支撑​：变更审批前，CMDB自动进行配置冲突检测，如检查新软件版本与现有中间件的兼容性记录。​变更实施后，自动更新CI状态，如“数据库版本”从11g变更为12c。​

知识管理整合​：每个CI关联专属知识库，如“Tomcat-8080 端口配置指南”、“MySQL 主从同步最佳实践”）。配置变更记录自动沉淀为知识文档，供后续同类操作参考

### 度量与持续改进

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **关键指标** | **目标值** | **测量方法** | **改进机制** |
| CMDB数据准确率 | >=98% | 月度现场核查+自动化数据比对 | 对准确率<95%的团队启动数据治理专项 |
| 配置基线合规率 | >=95% | 基线扫描工具自动检测 | 对连续两月不达标的CI触发强制修复流程 |
| 变更关联CI覆盖率 | 100% | 变更工单与CMDB关联字段检查 | 未关联CI的变更请求自动驳回 |

## 事件管理

事件管理是通过标准化流程对IT服务中断或潜在中断事件，如系统故障、性能异常、安全事件等，进行全生命周期管理、系统化处理的流程。事件管理涵盖事件检测、分类分级、响应处理、恢复验证及知识沉淀等关键环节，旨在快速恢复服务可用性，将事件对业务的影响降至最低，同时为问题管理、变更管理等其他ITSM流程提供输入，构建高效的IT服务支持体系。

### 事件分类与优先级定义

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **事件类别** | **优先级判定维度（影响\*紧急程度）** | **SLA响应/解决问题** |
| 服务中断事件 | 高：影响 > 1000 用户且无替代方案中：部门级服务中断低：单点用户故障 | 高：响应≤10 分钟，解决≤2 小时；中：响应≤30 分钟，解决≤4 小时；低：响应≤2 小时，解决≤8 小时 |
| 性能降级事件 | 高：核心交易响应超时中：页面加载延迟 > 5 秒低：资源使用率波动 | 高：响应≤15 分钟，解决≤3 小时；中：响应≤1 小时，解决≤8 小时；低：响应≤4 小时，解决≤24 小时 |
| 安全告警事件 | 紧急：勒索病毒实时攻击重要：异常登录尝试一般：日志审计异常 | 紧急：响应≤5 分钟，解决≤1 小时；重要：响应≤30 分钟，解决≤4 小时；一般：响应≤2 小时，解决≤8 小时 |

核心规则：​

* 优先级可根据业务影响动态调整，如高管报障事件自动提升一级等；​
* 事件优先级与响应团队层级绑定，高优先级事件直接触发二线团队介入等。

### 核心处理流程

（1）事件摄入与标准化​

多渠道接入：​

* 服务台：7×24小时受理电话/邮件报障，平均等待时间≤5分钟；​
* 自动化工具：监控系统，如Prometheus等，通过API自动创建事件，携带指标阈值、关联CI等元数据。​

标准化处理：所有事件需填写标准化字段，包括事件编号、发生时间、影响范围、现象描述等，通过自然语言处理技术NLP自动分类，分类准确率≥90%，路由至对应技术团队，如数据库事件自动分配给DBA组等。​

（2）响应与解决​

分级响应机制：​

* 一线团队：负责事件初步排查，如重启服务、检查日志等，30分钟内反馈初步处理结果；​
* 二线团队：承接未解决事件，调用CMDB和知识库进行深度诊断，如网络抓包、配置调试等，高优先级事件 4 小时内给出解决方案；​
* 三线团队：联合服务商或厂家研发团队处理复杂技术问题，如底层架构缺陷等，紧急事件提供 7×24 小时支持。​

临时修复与根治：优先采取临时措施恢复业务，如切换至备用链路、启用缓存应急等，再通过问题管理流程进行根因分析RCA，避免同类事件重复发生。​

（3）验证与闭环​

业务确认：事件解决后，自动向受影响业务部门发送确认工单，需在2小时内反馈验证结果，如“财务系统凭证录入功能正常”等；​

自动闭环：验证通过且知识已更新至知识库KB后，事件状态变更为“已关闭”，同步更新CMDB中关联CI的状态信息。​

（4）复盘与改进​

根因分析RCA：高/中优先级事件关闭后48小时内，应召开复盘会议，填写《事件根因分析报告》，明确直接原因、间接原因及责任主体；​

流程优化：针对复盘发现的问题，修订《事件响应手册》，更新监控指标或补充应急脚本，避免同类事件重复发生。

### 与其他ITSM流程的协作

问题管理触发：重复发生的同类事件，如每周一次的备份失败等，自动生成问题工单，进入根因分析流程，推动系统性改进。​

变更管理联动：事件处理中发现的配置错误可直接创建变更请求RFC，关联至下次维护窗口执行。​

配置管理集成：事件工单自动关联受影响的CI，通过CMDB依赖关系图快速定位故障链，如“服务器宕机”事件自动标记其承载的3个应用和2个数据库实例为受影响组件。

### 度量与持续改进

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **关键指标** | **目标值** | **测量方法** | **改进机制** |
| 事件解决率 | >=95% | 事件关闭数/事件总数 | 对解决率<90%的团队启动专项培训 |
| 平均恢复时间 | =<SLA达标率98% | 事件关闭时间-事件创建时间 | 针对超时事件优化响应流程 |
| 知识库复用率 | >=60% | 引用历史解决方案的事件数/事件总数 | 强制要求高优先级事件沉淀解决方案至知识库 |
| 事件升级率 | =<20% | 二线、三线接入事件数/事件总数 | 分析升级原因，补充一线团队培训内容 |

## 问题管理

问题管理是通过系统化流程识别、分析和解决IT服务中潜在或已发生的系统性问题，以消除事件根源、防止同类事件重复发生或对可能引发服务隐患的系统性原因进行深度分析的流程。问题管理涵盖问题识别、根因分析RCA、解决方案制定、已知错误发布及预防措施实施等关键环节，与事件管理形成“应急响应-根源治理”的闭环管理，构建从被动处理到主动预防的IT服务改进体系。核心目标是通过根因分析与长效治理，将“单点事件处理”转化为“系统性问题解决”，降低事件发生率，提升IT服务的稳定性和可预测性。

### 问题分类与优先级定义

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **问题类别** | **定义** | **优先级判定维度** | **处理时效目标** |
| 已知错误 | 已发生事件的根源已识别，需制定解决方案（如 “OpenSSL 心脏出血漏洞”） | 影响范围（核心业务/部门级/单点）+修复难度 | 低优先级：72 小时内制定方案；高优先级：24 小时内落地修复 |
| 潜在问题 | 通过趋势分析发现的风险（如某类事件发生率周增 50%） | 风险等级（高/中/低）+预计影响程度 | 中优先级：5 个工作日内完成分析；高优先级：2 个工作日内响应 |
| 重大问题 | 导致重大事件的系统性缺陷（如微服务架构中的熔断机制缺失） | 业务影响等级（如造成 1000+用户服务中断） | 立即启动根因分析，72 小时内闭环 |

核心规则：​

问题优先级与事件影响挂钩，如导致 3 次以上高优先级事件的问题自动升级为重大问题等；​

所有问题需关联至少1个配置项CI或事件类型，如“服务器宕机事件”关联硬件CI等。

### 核心处理流程

（1）问题识别与上报​

触发机制：​

* 自动触发：事件管理系统检测到重复事件或趋势异常，自动创建问题工单；​
* 人工上报：运维团队在事件复盘、日常巡检中发现系统性隐患，通过服务台提交《问题上报单》。​

初步分类：通过自然语言处理技术NLP自动提取事件关键词（如“数据库死锁”、“API 超时”），路由至对应技术团队。​

（2）根因分析RCA​

方法论应用：​

* 技术类问题：使用故障树分析定位硬件/软件缺陷，如“存储阵列控制器故障→数据读写异常→应用超时”等；​
* 流程类问题：通过泳道图分析变更审批缺失、监控盲区等管理漏洞；​
* 关联CMDB：调取问题关联CI的配置基线、历史变更记录，如“问题服务器3个月内未更新补丁”，缩小分析范围。​

输出物要求：每份《问题根因分析报告》需包含：问题现象描述、根本原因定位、影响范围评估、临时/永久解决方案建议。​

（3）解决方案实施​

临时措施：针对已知错误，优先部署临时修复方案，如通过负载均衡分流规避硬件故障影响，2小时内降低事件影响；​

永久修复：通过变更管理流程RFC实施根治措施，如升级软件版本、优化架构设计等，重大问题需经技术委员会评审；​

知识沉淀：解决方案同步录入已知错误数据库KEDB，关联事件类型和CI，设置搜索标签，如“Tomcat 内存泄漏→JVM 参数优化”等。​

（4）关闭与复盘​

关闭条件：​

* 已实施永久修复并验证通过，如 48 小时内无同类事件复发；​
* 相关CI配置基线更新完成，监控指标调整到位。​

复盘改进：每季度对高频问题进行复盘，修订《问题管理手册》，更新预防性监控规则，如增加内存使用率阈值告警等。

### 与其他ITSM流程的协作

事件管理联动：​重复事件自动触发问题创建，如同一事件发生≥3 次，自动生成问题工单等；​问题解决方案同步至事件管理知识库，提升一线团队问题预判能力。​

变更管理集成：​问题根治措施转化为变更请求RFC，如“修复中间件漏洞”关联至下次停机窗口；​变更失败案例自动纳入问题管理，分析配置或流程缺陷。​

配置管理支撑：​通过CMDB获取问题关联CI的历史变更记录、配置基线偏差，加速根因定位；​问题解决后更新CI配置基线，防止同类问题复发。

### 度量与持续改进

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **关键指标** | **目标值** | **测量方法** | **改进机制** |
| 问题解决率 | >=85% | 已关闭问题数/问题总数 | 对解决率＜80% 的团队启动 RCA 专项培训 |
| 重复事件减少率 | 季度环比下降>=30% | 对比问题处理前后同类事件发生次数 | 对未达标问题重新启动根因分析 |
| 已知错误数据库（KEDB）复用率 | >=70% | 引用KEDB方案的问题数/问题总数 | 强制要求重大问题解决方案100%录入KEDB |
| 重大问题闭环时间 | =<72小时 | 问题创建时间-关闭时间 | 超时问题触发管理层介入，修订资源分配策略 |

## 变更管理

变更管理是IT运维管理中，对影响企业IT环境的各类变更，包括硬件设备变更、软件系统升级、网络配置调整、数据结构修改、策略规则变更等，进行全流程管控的系统性策略。该策略涵盖变更分类，如标准变更、紧急变更，风险评估、审批流程、实施规范、验证机制及回滚预案等核心环节，旨在通过规范化管理确保变更的安全性、可控性与可追溯性，降低变更对业务稳定性和安全性的影响，保障IT系统与业务需求的动态匹配。

### 变更分类与定义

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **变更类型** | **定义** | **适用场景** | **审批层级** |
| 标准变更 | 有计划、低风险、遵循固定流程的常规变更、如软件补丁更新、非核心设备更换等 | 日常运维优化、周期性更新 | 部门负责人+运维主管 |
| 紧急变更 | 因故障修复、安全事件响应等紧急情况需要立即实施的变更 | 系统崩溃、数据泄露、重大安全漏洞修复 | 事后24小时内补审批 |

### 标准变更管理流程

（1）变更申请与评估​

申请提交：变更申请人填写《变更申请表》，明确变更内容，如“Web服务器Tomcat从8.5升级至9.0”、影响范围、实施时间窗口及回滚预案。​

风险评估：运维团队联合业务部门、安全部门进行变更风险评估，填写《变更风险评估表》，重点分析兼容性风险、安全风险、业务影响等级。​

（2）审批与准备​

分级审批：低风险变更由部门负责人审批，中高风险变更需经运维主管、安全总监联合审批。审批通过后，生成唯一变更编号，如 GMBG-20250601-001。​

资源准备：准备变更所需的硬件设备、软件包、配置脚本等，在测试环境完成模拟变更测试，记录测试结果。​

（3）实施与监控​

按计划执行：运维人员按《变更实施手册》操作，全程记录操作步骤与时间节点，关键步骤，如数据库备份等，需双人复核。​

实时监控：通过监控系统，如Zabbix、Prometheus等，实时跟踪变更后系统性能指标，如CPU、内存使用率、服务响应时间等，同时运维人员需要关注与变更资产上下文相关联的资产、链路、协议等状态，发现异常立即暂停变更。​

（4）验证与闭环​

功能验证：变更完成后，联合业务部门进行功能验收，确认业务流程正常，如订单提交、数据同步无异常等，填写《变更验证报告》。​

归档记录：将变更相关文档，如申请表、评估表、实施记录、验证报告等，归档至变更管理系统，保存期限不少于3年。

### 紧急变更管理流程

（1）紧急触发与实施​

快速响应：发生紧急情况时，如生产环境数据库崩溃等，变更申请人可跳过预审批流程，直接联系运维主管启动紧急变更，10分钟内口头报备安全部门。​

最小化操作：优先采取临时修复措施，如启用备用服务器、回滚至最近备份等，操作过程全程录像或记录日志，确保可追溯。​

（2）事后补正与追溯​

24小时内补申请：紧急变更实施后24小时内，补交《紧急变更申请表》，说明紧急原因、实际操作内容及临时措施有效性。​

专项审计：安全部门对紧急变更进行专项审计，检查是否符合“最小必要”原则，是否存在过度操作风险，形成《紧急变更审计报告》。

### 变更回滚机制

强制回滚场景：变更后出现系统瘫痪、数据丢失、核心业务中断等重大异常，或验证发现关键功能失效时，立即启动回滚预案。​

回滚时间要求：高风险变更需在30分钟内完成回滚准备，中低风险变更回滚时间不超过2小时，回滚完成后重新进行功能验证。

### 变更工具与文档标准

工具要求：使用专业变更管理工具进行流程管控，实现变更申请、审批、执行、验证的全流程线上化。​

文档规范：所有变更文档需包含唯一变更编号、实施负责人、影响范围、操作日志等字段，模板需符合企业ISO 27001文档管理要求。

### 审计与改进

定期检查：每月抽取10%的变更记录进行合规性审计，重点检查审批流程完整性、风险评估合理性、回滚预案有效性。​

持续优化：每季度召开变更管理复盘会，分析高频问题，如某类变更失败率超5%等，修订《变更实施手册》，更新测试用例库。

## 容量管理

容量管理是通过系统化流程对IT基础设施及服务的资源使用情况进行规划、监控、分析和优化，确保IT资源在满足业务需求的同时实现高效利用的流程。容量管理涵盖需求预测、性能监控、资源调配、成本优化等关键环节，与配置管理、变更管理形成协同，构建“需求-供给-优化”的闭环，支撑业务可持续发展。​核心目标是通过动态平衡资源供给与业务需求，避免因资源不足导致的服务瓶颈或资源过剩造成的成本浪费，实现IT资源的高效配置与投资回报率ROI最大化。

### 容量管理核心维度与分类

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **管理维度** | **细分领域** | **关键指标** | **规划周期** |
| 计算资源 | 服务器 CPU / 内存 / 核心数 | 平均利用率（目标 60%-80%）、峰值负载、虚拟化率 | 短期（周 / 月）+ 长期（年） |
| 存储资源 | 磁盘容量 / IOPS / 吞吐量 | 可用空间占比（目标≥30%）、读写延迟（目标≤5ms） | 季度 + 年度 |
| 网络资源 | 带宽利用率、并发连接数 | 峰值带宽使用率（目标≤70%）、丢包率（目标≤0.1%） | 实时监控 + 年度规划 |
| 应用性能 | 交易处理量（TPS）、响应时间 | 峰值 TPS、95% 响应时间（目标≤200ms）、吞吐量瓶颈点 | 实时监控 + 业务峰值前 3 个月 |

核心规则：​

关键业务资源利用率超过阈值时自动触发容量预警​；

新业务上线前需通过容量评估，确保资源预留量≥30% 峰值需求。

### 核心处理流程

（1）需求分析与预测​

数据采集：​

* 业务需求：收集业务部门未来6-12个月的用户增长、新功能上线计划，如“预计新增50万用户，需提升数据库写入性能”等；​
* 历史数据：分析过去12个月的资源使用趋势、业务峰值数据。​

预测模型：​

* 预测模型：可以利用预测模型，使用线性回归方法或历史数据，预测未来用户增长对CPU、内存等的需求；​
* 机器学习：可以利用机器学习等AI技术，基于业务场景训练容量预测模型，准确率≥90%。​

（2）容量规划与审批​

方案制定：​

* 扩容方案：明确硬件采购清单或云资源申请；​
* 优化方案：提出资源整合建议，如将 3 台低负载物理服务器迁移至虚拟机，释放50%资源。​

审批流程：​

* 低风险方案：技术经理+财务专员审批；​
* 重大方案：运维经理+业务部门+采购部门负责人联合评审。​

（3）实施与监控​

资源调配：​

* 物理资源：按采购计划部署服务器，配置负载均衡器实现流量分配；​
* 云资源：通过自动化工具实现容器实例动态扩缩容，响应时间≤5 分钟。​

实时监控：​

* 工具：使用Prometheus/Zabbix+Grafana等监控资源利用率，设置多级告警；​
* 报告：每日生成《容量监控日报》，每周输出《资源利用率分析周报》。​

（4）优化与复盘​

持续优化：​

* 定期清理低利用率资源，如连续3个月CPU<20%的服务器启动退役流程等；​
* 引入新技术提升资源弹性，如容器化、Serverless架构等。​

复盘改进：​

* 每次业务峰值后召开复盘会，评估容量规划准确率，目标≥95%；​
* 年度容量规划会议根据业务战略调整资源分配策略。

### 与其他ITSM流程的协作

配置管理联动：​容量规划依赖CMDB的配置项CI数据；​资源退役时同步更新CMDB状态。

变更管理集成：​扩容、缩容操作通过变更管理流程RFC执行，确保操作可追溯；​变更失败案例纳入容量管理复盘。​

成本管理协同：​容量优化方案需经过财务部门成本效益分析；​闲置资源退租信息同步至财务系统，更新 IT 预算执行情况。

### 度量与持续改进

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **关键指标** | **目标值** | **测量方法** | **改进机制** |
| 问题解决率 | 60%-80% | 月度资源使用数据统计 | 低于60%触发资源整合，高于80%启动扩容评估 |
| 容量预测准确率 | >=90% | 实际资源使用vs预测值对比 | 连续两月<80% 引入机器学习模型优化 |
| 闲置资源占比 | =<15% | 统计CPU/内存使用率<20%的设备比例 | 超过20%启动硬件退役或虚拟化迁移流程 |
| 业务峰值资源响应时间 | =<30分钟 | 从峰值检测到资源扩容完成的时间 | 超时则优化自动化脚本或增加预配置资源 |

## SLA管理

服务级别协议SLA管理是通过规范化流程定义、监控和改进 IT 服务质量目标，确保服务提供方与需求方对服务能力达成共识并持续履约的核心模块。SLA 管理涵盖服务级别定义、指标设计、履约监控、考核改进等关键环节，与事件管理、问题管理、容量管理形成协同，构建可量化、可追溯的服务质量保障体系。核心目标是通过明确的服务目标和责任划分，确保 IT 服务与业务需求对齐，提升服务可预测性和客户满意度。

SLA管理可用于企业内部，如IT资源的使用部门，如业务部门，如营销、人力、财务、研发、市场等，与信息部/IT运维部之间；同时，也可用于企业-外部，如企业信息部/IT运维部与服务提供商之间。

### SLA分类与核心指标设计

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SLA等级** | **适用场景** | **关键指标实例** | **服务时间** | **考核权重** |
| 基础级 | 办公终端运维、基础网络服务 | 响应时间≤1小时，解决时间≤4小时，服务可用率≥99% | 5×8小时（工作日） | 低于60%触发资源整合，高于80%启动扩容评估 |
| 增强级 | 核心业务系统（如ERP、CRM等） | 高优先级事件响应≤10 分钟，MTTR≤2小时，变更成功率≥95% | 7×24小时 | 连续两月<80% 引入机器学习模型优化 |
| 定制级 | 线上商城等 | 交易响应时间≤200ms，故障恢复时间≤15分钟，数据一致性≥99.999% | 7×24小时 + 灾备切换演练 | 超过20%启动硬件退役或虚拟化迁移流程 |

指标设计原则：​

业务导向：指标需可量化；​

分层设计：区分“服务结果指标”与“过程指标”；​

动态调整：每季度根据业务需求变化修订指标。

### SLA制定与签署流程

需求调研与指标设计​：业务部门提交《服务需求说明书》，明确 “用户规模”、“交易峰值”、“容灾要求”等；​运维团队联合技术专家设计指标，参考行业基准与历史数据。

协商与签署​：召开SLA评审会，平衡业务需求与技术可行性；​签署正式SLA文档，明确双方责任、考核方式、违约处理。

### SLA执行与监控

（1）实时监控与预警​

通过监控工具实时采集指标数据；​

设定多级预警机制，如：​

* 黄色预警：指标连续2小时不达标；​
* 红色预警：指标单日不达标超5次或影响核心业务，自动触发管理层通报。​

（2）例外管理与资源调度​

特殊场景处理：如重大活动期间临时提升资源配置；​

跨团队协作：通过运营级别协议OLA调动二线、三线资源。

### 考核与持续改进

（1）绩效评估​

月度考核：生成《SLA达标报告》，公示各服务级别达标率；​

关联奖惩：将SLA达标率与运维团队奖金或服务提供商合同结算额挂钩。​

（2）评审与优化​

季度评审会：分析不达标的根本原因，修订《SLA 改进计划》；​

年度重签：根据业务战略调整服务目标，确保 SLA与企业发展同步。

### 与其他ITSM流程的协作

事件管理联动：​事件工单自动关联SLA等级，触发对应响应流程；​事件解决时间超标时，自动记录SLA违约日志，纳入月度考核。​

问题管理集成：​高频SLA违约事件触发问题管理流程，推动系统性改进；​问题解决方案同步更新SLA指标。​

容量管理支撑：​SLA指标驱动容量规划，如“服务可用率≥99.99%”要求配置双活数据中心等；​容量预测结果作为SLA指标可行性依据，如根据服务器扩容计划，调整峰值时段响应时间目标等。

# 网络系统运维

核心目标： 构建并维护一个稳定、高效、安全、可扩展的网络基础设施，为零售连锁企业的门店运营、线上电商、供应链管理、办公协同、顾客服务等业务提供可靠、高性能的连接，保障业务连续性，保护数据安全与用户隐私，并实现高效的集中管理与运维。

## 资产生命周期管理

### 运维期间资产采购与入库

需求分析与规划：根据业务需求预测和系统扩容计划，明确网络设备的采购需求，包括性能指标、容量需求、扩展性要求等。

供应商评估与选择：评估供应商的资质、产品质量、售后服务及安全保障能力，选择信誉良好、符合安全标准的供应商。

采购与验收：依据采购合同与技术指标进行验收，检查硬件设备外观、配置参数，测试软件系统功能、兼容性与安全性。

资产标签与登记：为每台网络设备粘贴物理标签，并在资产管理系统中详细登记资产信息，包括型号、序列号、位置、用途、IP地址、配置详情、维保状态等。

### 配置基线

标准化配置模板：基于安全基线和最佳实践，为不同类型设备，如核心交换机、门店接入交换机、防火墙、无线控制器等，创建标准配置模板，包括OS版本、管理安全、VLAN划分、端口安全、基础路由/ACL等。使用脚本、运维系统等自动化工具批量部署。

安全加固基线：更改默认凭证、关闭不必要服务，如HTTP管理、启用管理加密SSH/HTTPS、配置访问控制列表ACL、禁用未用端口。

### 在役运营与维护

资产与拓扑登记：在CMDB和网管系统准确记录设备信息，如型号、序列号、IP/MAC、位置、用途、配置备份等、逻辑与物理的网络拓扑图、IP地址规划。日常执行重点指标监控、配置备份、性能优化、漏洞修复。同时定期进行配置审计和健康检查。

### 升级与变更

固件/OS升级：评估必要性，制定计划，包括测试、回滚计划等，在维护窗口执行。充分测试兼容性。

配置变更：所有变更，如VLAN调整、路由变更、ACL修改等，必须通过变更管理流程审批，使用标准化模板或自动化工具实施，更新文档。

### 退役与处置

安全下线：清除配置，尤其敏感信息，断开物理连接。

配置擦除：使用专用工具或命令彻底清除设备配置。

资产注销：更新CMDB、网管系统、IP地址库等。

合规处置：环保处理电子废弃物。

## IP地址规划与管理

### 规划原则

结构化与可扩展：按区域、功能、设备类型划分地址块，预留增长空间。

IPv4 & IPv6 双栈策略：推荐逐步部署IPv6双栈。明确各网段、VLAN是IPv4-only、IPv6-only或Dual-stack。

聚合：设计利于路由聚合的地址块，减小路由表，提升稳定性。

### IPv4 规划

私有地址空间：主要使用RFC 1918地址，包括10.0.0.0/8、172.16.0.0/12、192.168.0.0/16。

VLAN 编址：为每个逻辑分区，如支付、有线办公、办公/访客Wi-Fi、IoT、管理、服务器等，分配独立VLAN和IP子网。子网大小匹配设备数量，建议预留20%-30%。

关键设备静态分配：核心交换机、路由器、防火墙、无线控制器、服务器使用预留的静态IP。

动态分配：办公PC、无线客户端、IoT设备等使用DHCP。配置DHCP作用域、保留地址、租期，租期策略建议门店设备可较长，访客较短。

NAT 规划：明确公网地址池、NAT策略。

### IPv6 规划

全球单播地址GUA：从ISP或自分配获取前缀，通常为/48或/56。

子网划分：使用清晰的子网ID分配给各VLAN、站点。

地址分配机制：

* + - SLAAC：是一种无状态地址自动配置技术，适用于大多数PC或手机客户端，设备根据RA消息自动生成地址。需配合RA Guard, SEND等安全措施。
		- DHCPv6：是一种有状态地址自动配置技术，用于需要精确控制或分配额外信息的场景，如DNS的分配等。

保留与静态分配：关键网络设备、服务器使用手动配置的IPv6 GUA或ULAs。

### 管理工具

IP地址管理IPAM系统、功能：可用于实现IP资源集中管理、自动化分配、DNS、DHCP集成以及可视化，地址规模体量较大时，建议配置。

文档：维护详细的IPv4、v6地址规划表，包含子网、VLAN、网关、用途、分配状态。

## 网络性能与可靠性管理

### 关键指标监控

设备健康：CPU、内存利用率、温度、电源状态等。

链路状态：端口Up、Down、错包、丢包率、流量速率、核心、上联、门店互联等链路的带宽利用率、延迟、抖动等。

协议状态：OSPF、BGP邻居状态、STP根桥、端口状态等。

无线网络：AP在线率、信道利用率、客户端数、信号强度、漫游成功率、认证成功率等。

工具：部署集中网络监控系统，如Zabbix、SolarWinds或厂商配套监控工具等，Flow分析 (NetFlow、sFlow、IPFIX)，无线分析仪。

### 性能基线

建议建立正常流量模型基线，通过对网络流量数据的收集、分析和处理，确定网络在正常运行状态下的流量特征和行为模式，能够帮助网络运维人员及时发现网络异常，提高网络故障排查和安全防护的效率，确保网络持续稳定、安全地运行。

### 容量规划

分析带宽趋势，预测新店、视频、云应用等带宽的增长。确保关键链路利用率峰值<70%。

大促保障：提前评估并临时扩容关键链路，尤其门店互联网接入。

### 故障排查与优化

快速定位解决中断、性能劣化（延迟/丢包）、无线问题。

优化路由、调整STP、优化无线信道、功率、针对POS, 视频会议、VoIP等关键业务实施QoS保障。

## 网络安全管理

### 访问控制

设备管理安全：强制SSHv2、HTTPS管理，限制源IP访问，如只能通过堡垒机、管理网段才可对资产进行管理，禁用Telnet、HTTP。管理员强密码、证书认证。

网络分区隔离，可采用VLAN + ACL/Firewall方式：

* + - 支付网络：严格物理隔离，专用防火墙实施最严策略，仅允许加密支付流量。
		- 其他分区：有线办公、业务、办公/访客Wi-Fi、IoT间隔离，控制互访。访客Wi-Fi禁止访问内网。

端口安全：接入层启用端口安全，如MAC绑定、学习数量限制等。

### 安全防护

无线安全：采用WPA2/WPA3-Enterprise或802.1X/Portal + RADIUS,用于员工办公Wi-Fi。禁用WEP/WPS。访客Wi-Fi使用独立SSID + Portal认证方式。

IPv6 安全：部署ACLv6，启用RA Guard, DHCPv6 Guard，监控IPv6流量。

### 漏洞与补丁

定期扫描设备漏洞。

及时更新OS、固件安全补丁。高危漏洞应紧急处理。

### 日志与审计

集中日志管理：所有设备日志送SIEM、日志平台。

关键日志：管理员操作、安全事件、状态变更等。

留存与审计：按合规留存日志，定期审计。

## 广域网与门店连接管理

### 连接策略

主链路：按需选择光纤、高质量宽带。互联方案建议采用SD-WAN。

备份链路：重要门店必备4G/5G备份。配置自动切换。

集中管控：利用SD-WAN控制器或网管统一管理门店CPE。

### 性能与可靠性

监控门店链路状态、性能。

可采用QoS优化关键业务流量优先级。

快速响应门店网络故障。

链路关键性能指标(延迟<60ms, 抖动<20ms, 丢包率<0.5%)

### 安全

门店防火墙、CPE启用基础安全策略。

强制加密：门店到DC、云的连接使用IPSec VPN或SD-WAN加密隧道，加密标准应采用AES-256及以上，推荐采用国密SM4标准。

严格管理远程访问。

## 无线网络管理

### 针对运维期扩容点位的规划与部署

需求区分：员工办公Wi-Fi vs 顾客访客Wi-Fi。

覆盖设计：无线现场勘察，根据无线覆盖热力图，合理避免干扰。

标准化部署：AP型号、位置、安装方式标准化。

### 配置与安全

员工Wi-Fi：WPA2/WPA3-Enterprise、802.1X、Portal等。

访客Wi-Fi：独立SSID、VLAN，Portal认证，严格隔离。

优化：信道、功率规划，Band Steering，漫游优化。

### 监控与优化

监控AP、客户端状态、性能，定期优化调整。

## 运维工具与文档

### 网络管理系统 (NMS)

建议部署网络管理系统或运维管理系统，具备设备发现、监控、告警、配置备份、拓扑管理、IP地址管理等功能。

### 关键运维文档

最新网络拓扑图、机房物理连接拓扑、资产部署图等

详细IP地址规划表

设备清单与配置备份

VLAN规划表

相关标准操作流程 (SOP)

# 服务器与存储运维

核心目标： 确保支撑关键业务系统（如 POS、库存管理、ERP、电商平台、CRM、监控录像等）的服务器与存储基础设施稳定、高效、安全运行，满足业务连续性和数据保护需求，同时优化资源配置，降低运维成本。

## 资产生命周期管理

### 运维期间资产采购与入库

需求分析与规划：根据业务需求预测和系统扩容计划，明确服务器与存储设备的采购需求，包括性能指标、容量需求、扩展性要求等。

供应商评估与选择：评估供应商的资质、产品质量、售后服务及安全保障能力，选择信誉良好、符合安全标准的供应商。

采购与验收：依据采购合同与技术指标进行验收，检查硬件设备外观、配置参数，测试软件系统功能、兼容性与安全性。

资产标签与登记：为每台服务器与存储设备粘贴物理标签，并在资产管理系统中详细登记资产信息，包括型号、序列号、位置、用途、IP地址、配置详情等。

### 配置基线

遵循安全加固和性能优化基线进行初始配置。记录详细资产信息，如型号、序列号、位置、用途、IP、配置等。

### 在役管理

健康状态监控：通过监控系统实时监测设备状态，包括CPU利用率、内存使用率、磁盘I/O、网络带宽、硬件健康状态（如温度、风扇、电源）等，及时发现潜在问题。

环境适应性管理：确保服务器与存储设备处于适宜的运行环境，包括温度、湿度、灰尘控制等，定期进行环境清洁与检查。

### 维保与备件

维保计划制定：根据设备制造商的建议和内部运维经验，制定详细的预防性维护计划，包括定期更换易损件、清洁保养、性能调优等。

备件库存管理：根据设备类型、故障率及业务重要性，储备必要的备件，如硬盘、内存、电源模块等，确保快速响应设备故障。

维保记录与审计：详细记录每次维护的内容、结果、更换的备件及执行人员，定期进行维护记录的审计与分析，优化维保策略。

### 退役与处置

安全下线流程：制定并执行安全的设备下线流程，包括数据迁移、配置清除、物理断开等步骤，确保不影响在线系统运行。

数据安全删除：对存储设备中的敏感数据进行彻底擦除或物理销毁，确保数据无法恢复，符合相关法规要求。

资产注销与环保处置：更新资产管理系统中的设备状态为“已退役”，完成财务核销。

对于电子废弃物，交由合规回收商处理，遵守环保法规。新资产入库时记录详细信息，如型号、序列号、采购日期、配置等。

## 系统监控与性能管理

### 关键监控指标

服务器监控： CPU利用率、内存利用率、磁盘I/O、网络带宽、关键进程状态、硬件健康状态（如温度、风扇、电源）等。

存储监控：总体容量利用率、LUN/卷性能、控制器状态、磁盘健康状态、缓存命中率、存储网络状态。

### 监控工具与平台

集中监控系统：部署Zabbix、Nagios、Prometheus+Grafana等监控工具，实现设备状态的实时监测与告警。

日志管理平台：集成ELK Stack（Elasticsearch、Logstash、Kibana）或Splunk等日志管理工具，实现日志的集中收集、分析与告警。

### 性能基线与分析

建立性能基线：根据历史数据和业务需求，建立服务器与存储设备的性能基线，便于识别异常。

定期性能分析：定期分析设备性能数据，预测潜在瓶颈，提前规划扩容或优化措施。针对销售高峰、大促等场景，进行专项性能评估与优化。

### 节假日/大促应对

容量规划与评估：提前评估业务增长对服务器与存储资源的需求，制定扩容计划，确保资源充足。

应急预案制定：制定详细的应急预案，包括资源调配方案、故障恢复流程等，确保在突发情况下快速响应。

实战演练与培训：定期组织应急预案的演练，提高运维团队的应急处理能力。同时，对门店和相关部门进行必要的操作培训。

## 存储管理

### 存储架构设计

分层存储策略：根据数据访问频率和重要性，采用SAN、NAS、对象存储等不同类型的存储架构，实现数据的分层存储与管理。

RAID配置与优化：根据数据安全性和性能需求，合理配置RAID级别，如RAID 10用于高性能需求场景，RAID 5或RAID 6用于数据冗余与成本平衡。

### 容量规划

定期审查与预测：定期审查存储使用情况，预测增长趋势，尤其关注监控录像、日志、交易数据，及时扩容，避免容量耗尽导致业务中断。特别关注门店监控录像、日志、交易数据等关键数据的存储需求。

### 存储配置与优化

LUN/卷管理：合理划分LUN/卷，避免单点故障和性能热点。定期进行LUN/卷的性能调优与负载均衡。

存储网络优化：确保FC或IP存储网络的冗余性和性能，优化网络拓扑与配置，减少延迟与丢包。

### 存储网络

确保FC或IP存储网络的冗余性和性能。

## 备份与恢复

### 策略制定与执行

备份范围与频率：明确需要备份的数据范围，包括操作系统、应用程序、数据库、配置文件等，制定合理的备份频率与保留周期。

备份方式选择：根据数据重要性和恢复需求，选择全量备份、增量备份或差异备份等方式。

重要数据优先采用全量备份与增量备份相结合的策略。

### 关键数据优先

先保障交易数据库，如POS、订单等、核心配置、客户数据的备份。

### 备份验证与演练

定期恢复演练：至少每半年进行一次备份恢复演练，验证备份数据的有效性和恢复流程的可行性。

记录演练结果，针对问题进行分析与改进。

制定详细的灾难恢复计划，定期测试灾难恢复流程。

### 异地备份与容灾

关键业务数据应有异地备份副本或云备份，防范本地灾难。

### 监控与告警

备份作业监控：监控备份作业的执行状态与结果，及时处理失败任务。

设置合理的告警阈值，确保备份任务的及时完成。

日志管理与审计：记录备份操作的详细日志，包括备份时间、备份数据量、备份结果等信息，便于审计与问题追溯。

## 高可用性与灾难恢复

### 硬件冗余

关键服务器冗余：采用集群技术（如Windows Failover Cluster、Linux HA）或负载均衡技术，确保单台服务器故障不影响业务连续性。

存储冗余与复制：存储设备采用双控制器、多路径、冗余电源、风扇等设计，确保高可用性。

实施数据复制策略，如跨地域异步复制，保障数据安全。

### 本地高可用

确保单台服务器或存储组件故障不影响业务连续性。

### 灾难恢复规划

RTO/RPO定义：基于业务重要性制定恢复时间目标（RTO）和恢复点目标（RPO），明确在灾难发生后业务恢复的时间要求和可接受的数据丢失量。

恢复流程制定：制定详细的灾难恢复计划，包括备用站点或云站点的切换流程、数据恢复步骤等。

定期测试灾难恢复计划，确保其有效性和可行性。

### 门店级考虑

本地高可用方案：对于大型门店或区域中心，考虑本地服务器、存储的简易高可用或快速恢复方案，如采用超融合架构或虚拟化技术实现快速切换。

备用设备准备：储备必要的备用设备，如服务器、存储阵列等，在主设备故障时能够快速替换，减少业务中断时间。

## 安全与合规

### 物理安全

机房安全管理：确保数据中心、总部机房或门店机房设有门禁与监控系统，限制非授权人员访问。

定期进行机房安全检查，确保物理安全措施有效。

### 系统安全

安全补丁管理：遵循变更管理流程，及时安装操作系统、固件、驱动程序的安全补丁。

定期进行漏洞扫描和风险评估，确保系统安全性。

审计关键操作日志，确保操作可追溯。

### 访问控制

基于角色及最小权限原则，实施严格的访问控制策略，严格控制对服务器和存储的管理访问权限。

### 数据安全

加密存储与传输：对存储的敏感数据进行加密处理，符合零售行业相关合规要求。

在数据传输过程中采用SSL/TLS加密协议，确保数据传输安全。

访问与审计：记录并审计所有对敏感数据的访问操作。满足相关法规要求，如等保2.0、个保法等 。

通过以上扩充和优化措施，可以进一步提升服务器与存储运维的规范化、自动化和智能化水平，确保关键业务系统的稳定运行和数据安全。

### 漏洞管理

定期进行漏洞扫描和评估。

# 网络安全设备运维

核心目标： 构建并维护零售业务网络的安全边界与内部纵深防御体系，有效抵御外部攻击、防止内部威胁、保障业务数据机密性、完整性与可用性，特别是支付与客户信息数据，确保符合等保2.0等关键合规要求，支撑门店及线上业务的稳定、安全运行。

## 资产生命周期管理

### 运维期间资产采购与入库

需求分析与选型：根据业务需求和网络架构，明确网络安全设备的采购需求，包括防火墙、入侵检测系统（IDS）、入侵防御系统（IPS）、Web应用防火墙（WAF）、负载均衡器等。

供应商评估与选择：评估供应商的资质、产品质量、售后服务及安全保障能力，选择信誉良好、符合安全标准的供应商。

采购与验收：依据采购合同与技术指标进行验收，检查硬件设备外观、配置参数，测试软件系统功能、兼容性与安全性。

资产登记与标签：在资产管理系统中详细记录设备信息，包括型号、序列号、管理IP、位置、用途、责任人员等，并粘贴物理标签。

### 基线配置

安全加固与基线配置：新设备上线前应进行安全加固，包括更改默认凭证、关闭不必要服务、启用强加密协议、配置管理接口访问控制等，并记录详细配置基线。

### 维保与支持

维保计划制定：确保关键安全设备处于有效维保期内，获取及时的安全漏洞通知和固件更新支持。

备件与应急响应：储备必要的备件，如电源模块、风扇等，制定应急响应计划，确保快速恢复设备运行。

### 退役与处置

安全擦除与注销：安全擦除所有配置和日志数据，物理销毁或确保符合安全标准的处置流程。更新资产管理系统中的设备状态为“已退役”。

合规处置证明：保留设备处置的合规证明，如电子废弃物回收证明等。

## 策略配置与管理

### 策略管理流程

策略变更申请与审批：建立严格的策略变更管理流程，明确变更申请、审批、实施、验证等环节，确保策略变更的合规性和安全性。

### 策略文档规范化

每条策略必须有清晰的描述，如源、目的、服务/端口、动作、业务理由，和负责人。维护最新、准确的策略文档。

### 定期审查与清理

至少每季度要审查所有策略，清理过期、无效或冗余策略，减少攻击面和配置错误风险。

### 变更影响评估

评估策略变更对业务连通性和安全性的潜在影响，制定回滚计划。

### 策略优化

定期审查与优化：至少每季度审查所有策略，清理过期、无效或冗余策略，减少攻击面和配置错误风险。

基于威胁情报的优化：根据最新的威胁情报和业务变化，持续优化策略，提升防护精准度。

## 监控、日志与审计

### 集中日志管理

日志实时收集：所有安全设备日志必须实时或准实时发送至日志管理系统，如SIEM或Syslog服务器，禁止本地存储作为唯一日志源。

### 关键监控指标

监控设备运行状态，如CPU、内存、会话数、吞吐量等、关键服务状态、安全事件，如入侵告警、策略阻断、病毒/恶意软件检测、VPN连接状态、异常登录尝试等。

### 告警管理

定义清晰、可操作的告警阈值和级别。告警信息需包含足够上下文，如源IP、目的IP、事件类型、严重性等。确保告警能及时、准确送达值班人员。定期评审并优化告警规则，减少噪音。

### 日志保留与审计

遵守法规要求和内部政策保留日志，如等保 2.0 要求日志留存不少于 6 个月等。定期进行日志审计分析，发现异常行为、策略违规和潜在威胁线索。

### 报表生成

定期生成安全态势报表，如Top攻击源、Top阻断策略、事件趋势等，用于管理层汇报和持续改进。

## 漏洞管理与更新

### 漏洞监控

订阅设备厂商安全公告和主流漏洞情报源，如CVE, NVD等，及时获取影响自身设备型号的漏洞信息。

### 风险评估与响应

对发现的漏洞进行风险评估，可基于CVSS评分、业务影响、可利用性等因素确定优先级，制定修复计划。

### 补丁与更新管理

制定计划并遵循变更流程，及时应用安全补丁、固件和特征库更新，如IPS、WAF、AV。高危漏洞需紧急处理。

### 更新验证与回滚

更新后验证设备功能正常、策略生效、防护能力不受影响。制定回滚计划，确保在更新失败时能快速恢复。

## 高可用性与灾难恢复

### 设备冗余与集群

核心边界防火墙、VPN网关等关键设备应部署为Active/Standby或Active/Active集群，避免单点故障。

### 配置同步与状态同步

确保集群设备间配置实时、准确同步，对于有状态设备启用状态会话同步功能。

### 灾难恢复计划

明确恢复步骤：制定详细的灾难恢复计划，明确网络安全设备在灾难恢复中的角色和恢复步骤，如切换至备用站点防火墙、重建VPN配置等。

定期测试与演练：定期测试灾难恢复计划，确保在灾难发生时能够快速、有效地恢复网络安全防护体系。

## 访问控制与安全管理

### 管理访问控制

强认证与安全通道：管理访问必须使用强密码或更安全的双因素认证（2FA），优先使用SSH、HTTPS等加密协议进行管理，禁止明文协议。

### 操作审计

记录并审计所有管理操作，如登录、登出、配置变更等，确保操作可追溯。

### 物理安全

确保设备放置在安全的机房或机柜中，访问受控，防止未经授权的物理接触。

# 终端设备运维

核心目标： 确保遍布零售门店、仓库及办公区的各类终端设备，如POS、电脑、移动设备、外设等、稳定、高效、安全地运行，支撑核心业务流程，如收银、库存、客户服务、管理等，保护敏感数据，如支付信息、客户资料、交易记录等，提升用户体验，并有效控制运维成本。

## 资产生命周期管理

### 运维期间资产采购与入库

需求分析与采购：根据业务需求，明确终端设备的采购需求，包括设备类型、配置要求、数量等。

供应商评估与选择：评估供应商的资质、产品质量、售后服务及安全保障能力，选择信誉良好、符合安全标准的供应商。

采购与验收：依据采购合同与技术指标进行验收，检查硬件设备外观、配置参数，测试软件系统功能、兼容性与安全性。

资产登记与标签：对资产粘贴物理标签，并在资产管理系统中准确登记资产信息，如位置、使用者、用途、配置等。

### 部署与配置

标准化镜像：使用统一的安全加固策略，新资产上线前预装必要业务软件和基础安全代理的镜像进行部署，如防病毒、EDR、管理客户端等。

安全基线配置：强制密码策略、自动锁屏、禁用不必要服务和端口、启用磁盘加密，如BitLocker等，尤其POS和含支付数据的设备。

### 在役管理

状态监控：通过管理平台监控设备在线状态、健康状态，如磁盘空间、内存等、安全状态，如防病毒状态、补丁级别等。

定期维护： 计划性清洁，尤其是接触频繁的POS机等、物理检查，如线缆、接口等。

备件管理：根据门店规模和SLA要求，储备关键易损、易耗备件，如扫描枪、票据打印机色带、纸张、电源适配器等。

### 维保与支持

明确不同类型设备的维保级别，如核心POS设备需现场响应，办公电脑可邮寄维修等。

### 退役与处置

数据清除：严格彻底清除数据。对存储设备使用符合标准的擦除工具或物理销毁，尤其含支付数据的设备。保留擦除或销毁证明。

资产注销：及时更新资产管理系统，完成财务核销。

环保处置：遵守电子废弃物回收法规，交由合规回收商处理。

## 软件与补丁管理

### 标准化软件清单

定义允许在各类终端上安装的软件，如业务必需、安全工具、必要的工具软件等，禁止未经批准的软件安装。

### 集中软件分发

使用管理平台，如SCCM、Intune、Jamf、MDM等，统一部署、更新和卸载业务软件。

### 补丁管理

关键性评估：及时评估操作系统、业务应用、安全软件、固件补丁的安全风险和业务影响。

集中部署：通过管理平台集中、自动化部署补丁。POS设备需特别安排维护窗口，如非营业时间。

测试与验证：关键补丁在测试环境验证后再部署生产。部署后验证设备功能和业务应用正常。

强制性与时效性：设定补丁安装期限，对高风险漏洞强制执行紧急更新。

## 安全管理

### 端点防护

在所有终端强制安装并运行防病毒或端点检测与响应类产品，保持病毒特征库实时更新。

启用主机防火墙，仅允许必要的网络通信。

### 访问控制

最小权限原则：用户账户使用标准权限，尤其门店操作员，禁用本地管理员权限，特殊需求需审批。

强身份认证：访问业务系统使用强密码或双因素认证。设备本地登录也需密码保护。

会话管理：配置自动锁屏，短时间无操作后自动锁屏。

### 数据保护

全盘加密：强制所有移动设备和存储敏感数据的固定设备启用全盘加密。

支付安全：POS终端及其连接的设备，如密码键盘，必须部署在隔离的、符合PCI DSS要求的网络段。禁止POS终端用于上网、邮件等非支付相关活动。4G/5G POS需要采用加密技术进行远程数据传输。

外设控制：限制使用USB等可移动存储介质，如必需，则需加密和审计，或禁用USB端口，如在POS等关键设备上。

### 物理安全

固定设备使用防盗锁具，如POS主机、显示器等。

移动设备配置远程定位和擦除功能。

门店闭店时确保设备安全存放。

## 配置与变更管理

### 统一安全配置

统一安全配置：通过管理平台强制执行统一的安全配置、网络设置、软件策略，定期扫描检查设备配置是否偏离基线。

### 变更控制与审批

变更控制与审批：任何对标准配置、预装软件清单的变更或硬件变更需遵循变更管理流程审批，确保变更的合规性和安全性。

### 配置漂移监控

定期扫描检查设备配置是否偏离基线，及时修复。

## 用户支持与培训

### 服务台支持

建立清晰的终端用户问题报告和解决流程，如电话、邮件、工单系统等，定义SLA，尤其针对影响收银的POS故障。

### 快速恢复指南

为门店人员提供简单易行的重启、检查连接线等快速恢复操作指南，简化门店级可操作的备件更换流程。

### 备件快速更换流程

简化门店级可操作的备件更换流程，如扫描枪、打印机等。

### 安全意识培训

定期对门店员工进行安全意识培训。内容涵盖：密码安全、识别钓鱼邮件/欺诈、设备物理安全、支付安全守则、可疑行为报告等，提升员工的安全防范能力。

## 监控、报告与资产管理

### 集中监控平台

利用统一端点管理、MDM、终端管理等工具集中监控设备在线状态、健康状态、安全状态，如威胁检测、合规状态等，确保及时响应和处理设备故障。

### 关键告警

设置并监控关键告警，如设备离线超时、防病毒失效、磁盘空间严重不足、安全事件等。

### 资产信息管理

维护准确、实时的终端资产数据库，包含软硬件配置、位置、使用者、维保信息等。

### 定期审计

进行物理和配置的定期审计，确保符合安全策略和资产记录。

# IoT设备运维

核心目标： 确保支撑零售智能化运营的海量IoT设备，如动态定价、库存感知、客流分析、安防监控、环境监控等，稳定、可靠、安全运行，保障数据采集的准确性与及时性，有效控制运维复杂度与成本，并满足隐私保护与合规要求。

## 资产生命周期管理

### 运维期间资产采购与入库

需求分析与采购：根据业务需求，明确IoT设备的采购需求，包括设备类型、功能、数量等，进行供应商评估与选型，确保设备符合安全标准和业务需求。

供应商评估与选择：评估供应商的资质、产品质量、售后服务及安全保障能力，选择信誉良好、符合安全标准的供应商。

采购与验收：依据采购合同与技术指标进行验收，检查硬件设备外观、配置参数，测试软件系统功能、兼容性与安全性。

资产登记与标签：对资产粘贴物理标签，并在资产管理系统中准确登记资产信息，如位置、使用者、用途、配置等。

### 部署与注册

预配置与安全激活：在受控环境进行初始安全配置，建立设备唯一标识，预装必要的安全代理和固件。

集中注册：所有设备必须在IoT管理平台或资产管理系统中注册，记录关键信息，如型号、序列号、唯一ID、位置、部署日期、网络信息、固件版本、供应商支持信息等。

物理部署规范：制定位置、安装、供电、天线摆放、环境适应性指南。

### 在役管理

状态监控：通过管理平台监控设备在线状态、基础健康信号，如电池电量、信号强度、传感器读数合理性等。

预测性维护：基于电池寿命模型、故障率数据预测更换或维护时间。对关键设备，如冷链传感器，设置阈值告警。

物理维护：计划性清洁，如摄像头镜头、传感器探头、按计划或对低电量告警的设备进行电池更换、物理安全检查。

备件策略：根据设备重要性、故障率、更换难度，在区域中心或门店储备关键备件，如电子价签、温湿度传感器等。

### 退役与处置

安全注销：在管理平台注销设备，撤销其证书或密钥，确保其无法再接入网络或访问数据。

数据清除：清除设备本地可能存储的任何敏感配置或数据，如有存储能力的设备。

环保处置：遵守电子废弃物和电池回收法规，交由有资质单位回收处理，保留处置证明。

## 网络连接与通信管理

### 网络隔离

将IoT设备部署在专用的与核心业务网络严格隔离的VLAN或网段，如POS、办公和财务网络等。使用防火墙策略严格控制IoT设备与外部及内部其他网络的通信，如仅允许必要端口和协议到指定目的地等。

### 网关管理

对使用网关的场景，如LoRaWAN网关、Zigbee协调器等：

网关本身视为关键基础设施，按服务器或网络设备标准进行安全加固、监控和更新。

确保网关配置安全，管理好网关与后端平台的连接。

### 协议安全

强制使用加密通信协议，如MQTT over TLS等。避免使用明文协议，确保数据传输安全。

### 连接可靠性监控

监控IoT网络整体健康，如网关状态、丢包率、延迟等、设备连接稳定性等，便于快速定位和解决网络层问题。

## 安全管理

### 身份认证与授权

强设备身份：使用证书、预共享密钥或安全模块进行设备身份认证，禁止弱认证或默认凭证。

最小权限：严格控制设备在网络上能访问的资源，仅限必要的数据上报接口和配置更新通道。

### 数据安全

传输加密：端到端或网关到云的通信必须加密。

数据机密性：对高度敏感数据，考虑在设备端或网关进行加密。

隐私保护：特别关注视频、图像、客流数据。严格遵守隐私法规。明确数据采集目的、存储位置、保留期限、访问控制。实施匿名化、去标识化技术，如客流统计用热力图而非人脸等。

审计与日志管理：记录并审计所有对IoT设备的访问和操作，确保操作可追溯，满足合规审计要求。

### 漏洞管理

供应链监控：关注设备供应商发布的安全公告和漏洞信息。

固件更新：建立固件更新管理流程。及时修复已知高危漏洞。

### 物理篡改防护

对关键或暴露的设备，如温湿度传感器等，考虑防拆外壳、篡改检测功能。

## 固件与配置管理

### 集中化管理平台

使用支持大规模IoT设备管理的平台，如云IoT平台、专用管理软件等，进行固件和配置的集中管理。

### 固件更新

计划与测试：制定固件更新计划，新固件必须经过充分测试，如功能、兼容性、安全性等。

分阶段部署：采用分批次或分区域滚动更新策略，监控第一批次状态后再扩大范围。

可靠性与回滚：确保更新过程可靠，并具备失败回滚机制，尤其针对关键设备。

强制性与时效性：对修复高危漏洞的更新强制执行，设定更新时限。

### 配置管理

通过管理平台统一下发和更新设备配置，如上报频率、阈值等。

维护配置基线，监控配置一致性。

变更遵循审批流程。

## 数据管理、监控与告警

### 数据管道监控

监控数据从设备->网关/边缘->平台/应用的整个流转过程是否正常，确保数据完整性和及时性。

### 数据有效性检查

实施简单规则检查数据合理性，如温湿度传感器值在合理范围、电子价签状态正常等，过滤异常值。

### 关键告警定义

定义设备离线、电池电量低、通信故障、传感器数据异常或失效、篡改告警、固件更新失败、视频流中断等关键告警。

### 告警处理流程

明确不同告警级别的响应流程，确保快速响应和处理设备故障。

# 公有云运维

核心目标： 建立安全、高效、经济的公有云运维体系，支撑零售业务敏捷创新，如电商、全渠道、会员营销、数据分析等，保障云上系统高可用、高性能、高安全，实现资源的优化利用与成本可控，并满足合规性要求，如数据隐私、支付安全、等保等。

## 资产生命周期管理

### 规划与申请

业务驱动：资源申请需明确业务需求、预估负载、预期生命周期、安全与合规要求。

标准化选型：定义允许使用的云服务清单和推荐实例、存储、数据库类型，如优先选用高性价比实例、对象存储等。避免使用非标准或冷门服务，除非有充分理由。

审批流程：建立资源申请审批流程。

### 部署与配置

基础设施即代码：可以使用自动化工具，如Terraform, Ansible, CloudFormation、Arm模板，进行资源部署和配置管理，确保环境一致性、可重复性、版本控制。

安全基线：所有资源部署必须符合云安全基线配置，如网络隔离、安全组、ACL最小化开放、禁用默认凭证、启用必要加密等。

标签策略：执行统一标签策略，可以实现资源可视化、成本分摊、自动化运维、资源管理以及权限控制。

### 在役运营与监控

持续监控与性能优化：持续监控资源性能、健康状态、安全态势，执行自动化运维任务，定期进行配置合规性扫描。

### 优化与调整

根据监控数据和使用模式，持续进行资源优化，如实例规格调整、存储分层、清理闲置资源等。

评估新服务、功能的价值。

### 退役与清理

建立资源自动过期停用、删除机制。

强制清理：定期扫描并清理测试环境、长期闲置、过期资源。

数据安全删除：确保退役资源关联的数据被安全、彻底地删除。保留清理记录。

## 成本管理与优化

### 成本可视性与分摊

利用公有云提供商的成本管理工具或第三方FinOps平台实现成本透明化管理。

建立基于标签的精准成本分摊模型，将成本归属到部门、业务线、项目、环境。

定期生成成本报告并发送给相关责任人。

### 预算与预测

设定月度/季度/年度预算，并设置预算告警阈值，如80%, 100%, 120%，及时控制成本超支。基于历史数据和业务规划进行成本预测，为资源采购和优化提供依据。

### 持续优化措施

资源利用率优化：监控CPU/内存/磁盘利用率，通过实例弹性伸缩组实现自动扩缩容量。

预留实例RI/节省计划SP：分析稳定负载资源，策略性购买RI/SP以获得大幅折扣，需结合承诺使用量。

实例选型优化：使用性价比高的实例类型，如突发性能实例、Spot实例用于非核心、可中断负载等。

存储优化：根据访问频率使用存储分层，如热/冷/归档，设置生命周期策略自动降级、删除旧数据，清理未挂载云盘。

网络成本优化：优化跨可用区/地域数据传输，使用CDN缓存静态内容。

工具辅助：利用公有云提供商或第三方工具提供优化建议。

## 安全管理与合规

### 身份与访问管理

最小权限原则： 严格遵循，使用角色而非长期凭证。

强认证：强制启用所有高权限账户和关键操作的MFA。

定期审计：审查用户、角色、策略权限，及时删除无效账户和权限。

### 网络安全

网络分层隔离：使用VPC、VNet，划分安全域，如Web层、App层、DB层、管理跳板区等。严格控制VPC间、VPN、专线互通。

安全组、ACL、NACL：配置白名单模式，仅开放必要端口给最小范围源IP。

Web应用防火墙：为面向互联网的应用，如电商、会员入口等web应用，强制部署WAF，防御OWASP Top 10攻击。

DDoS防护： 启用云商提供的标准或高级DDoS防护。

### 数据安全

加密：

* + - * 传输中加密：TLS
			* 静态加密：云盘使用云平台KMS托管密钥加密，对象存储使用SSE-KMS/SSE-S3，数据库启用TDE。

密钥管理：优先使用云平台KMS服务，严格控制密钥访问权限。

敏感数据保护：识别存储和处理敏感数据的资源，应用额外加固措施，如更严格访问控制、审计日志、令牌化、脱敏等。

### 日志与监控

集中日志：启用并集中收集所有关键服务日志到SIEM或云日志服务。如操作审计ActionTrail/CloudTrail/Audit、VPC流日志、WAF日志、主机、容器日志等。

安全监控与告警：配置安全事件告警，如异常登录、策略变更、关键配置修改、漏洞扫描结果、WAF攻击事件等。确保告警有效送达。

### 漏洞与配置管理

定期运行云安全中心、态势感知服务进行漏洞扫描和配置合规检查，及时修复异常问题。纳入统一的漏洞管理流程。

### 合规性

明确并满足等保、个保法等法规在云环境的要求。

利用公有云提供商的合规认证和报告。

定期进行内部或第三方合规审计。

## 高可用性、容灾与备份

### 架构设计原则

多可用区部署：核心生产系统必须跨至少2个可用区部署，实现可用区级的容灾。

无状态设计：应用尽可能无状态化，状态数据存储于云数据库、缓存服务。

负载均衡：使用SLB、ELB、NLB分散流量，结合弹性伸缩组实现资源的自动扩缩容，应对业务负载变化。

### 容灾恢复

定义RTO/RPO：基于业务重要性制定恢复目标，包括时间目标（RTO）和恢复点目标（RPO），确保业务连续性。

多地域部署：对极端灾难场景，如地域级故障，需要考虑在另一个地域部署热备或温备环境。

定期测试DR计划。

### 备份与恢复

定义备份策略：明确备份对象，如云盘、数据库、对象存储，频率、保留周期、备份位置或区域。

自动化备份：利用公有云提供商的备份服务，如阿里云HBR/腾讯云CBS Snapshot+跨地域复制等，实现自动化备份。

定期恢复演练：验证备份有效性及恢复流程。

## 监控、告警与运维自动化

### 统一监控平台

建立集中监控平台，如云监控+Prometheus+Grafana等，覆盖基础设施指标、应用性能、业务指标、日志。

### 智能告警

设置分层级、可操作的告警。避免告警疲劳。

应用告警收敛和根因分析技术。

告警通知：集成到统一告警平台，如钉钉/企业微信/飞书/Webhook等，确保值班人员及时接收。

### 运维自动化

脚本化与自动化：自动化重复任务，如资源创建、销毁、配置变更、补丁、备份、扩缩容等。

基础设施即代码：自动化工具的使用，可实现资源部署和配置管理，环境一致性、可重复性、版本控制等功能。

CI/CD集成：将云资源部署和配置变更纳入CI/CD流水线。

## 多云与供应商管理

### 多云策略考量

评估是否采用多云方式，如避免供应商锁定、提升韧性、利用特定优势服务等。权衡管理复杂度增加。

如采用多云，需额外关注：跨云网络互通、统一身份管理、成本管理聚合、数据同步、技能要求等，确保多云环境的一致性和安全性。

### 供应商管理

了解云服务商SLA：了解各公有云提供商的SLA，建立与公有云提供商技术客户经理的沟通渠道，确保服务支持及时有效。

定期评估与反馈：定期评估云服务满意度与成本效益，关注公有云提供商产品路线图、服务终止通知，及时调整云策略和资源布局。

# 机房设施运维

核心目标： 为承载零售关键IT系统，如服务器、存储、网络核心等，的物理环境提供稳定、安全、合规的运行基础，确保电力、制冷、物理访问、消防、监控等基础设施持续可用，最大限度预防和减少因设施故障导致的业务中断，保护人员与资产安全。

## 资产生命周期管理

### 在役运营与维护

标准化巡检与集中监控：执行标准化巡检，利用动环系统实时监控关键参数，如UPS输入输出、负载率、电池状态、空调送回风温度湿度、温湿度显示、水浸探测器状态等。

预防性维护与保养：依据制造商建议和内部计划，执行UPS电池维护或更换、空调滤网清洗、部件保养、消防系统年检、发电机测试等预防性维护任务，确保设施稳定运行。

容量管理与规划：定期评估电力、制冷、空间容量，根据业务发展预测未来需求，规划扩容方案，确保设施满足业务增长需求。

严格变更流程：严格控制设施变更流程，任何涉及机房设施的变更，如新增机柜、更改配电、调整空调设定、消防系统改动等，必须通过严格的变更管理流程审批。

图纸与资产表更新：变更后及时更新机房平面图、配电图、网络布线图等关键图纸以及资产表，确保文档与实际一致。

供应商管理：监督维保供应商按照SLA履约。

### 升级与改造

技术评估：评估老旧设备风险，如故障率升高、能效低下、维保困难，新技术的价值，如锂电UPS、更高效空调。

业务影响分析：制定详细的升级、改造方案，包含回退计划，最小化业务中断。

分阶段实施：在维护窗口期执行，严格测试验证，确保新设施性能达标、兼容性好，满足业务需求。

### 退役与处置

安全下线：制定并执行安全的下电、拆除流程，确保不影响在线系统。通知相关方，如消防监控中心。

合规处置：

* + - * 电池：严格按危险废弃物法规，交由有资质单位回收。
			* 制冷剂：由持证人员回收，防止泄漏。
			* 电子废弃物：设备交由合规回收商处理。
			* 消防药剂：专业回收或无害化处理。

资产注销：更新资产记录，完成财务核销。

文档更新：修订相关图纸和文档，移除退役设施信息，确保资产管理系统和文档准确反映现状。

## 日常巡检与监控

### 标准化巡检

制定详细巡检清单，日检、周检、月检，明确项目标准和记录方式。

核心项目：UPS的输入、输出、负载率、电池等状态，空调送、回风温度、湿度、告警以及运行状态等，温湿度显示、水浸探测器状态、消防控制盘状态、门禁、视频监控运行状态、机柜内温度、环境卫生、灭火器压力。

门店简易机房：简化巡检清单，如检查普通空调是否运行、有无异味异响、环境是否整洁、门禁有效等。

### 集中监控与告警管理

实时监控温湿度、水浸、烟雾、门禁报警、UPS、空调关键参数。

设置合理告警阈值，如高温>28°C，湿度<20%或>80%等，确保告警多通道，如短信、电话、邮件、工单，直达责任人，如IT值班、店长、供应商等。

定期检查动环系统自身健康，如传感器在线、通信正常等。

### 巡检记录与审核

所有巡检结果必须通过纸质或电子方式进行记录，定期由上级审核。

## 预防性维护与保养

核心目标：通过定期的预防性维护和保养，延长机房设施的使用寿命，降低故障率，确保设施持续稳定运行，为IT系统提供可靠的物理环境支持。

### 遵循制造商建议

严格执行UPS、精密空调、消防系统、发电机等设备制造商推荐的预防性维护计划和项目。

### 核心维护项目

UPS：电池内阻、电压检测、按计划进行充放电测试、设备清洁、风扇检查、参数校准。电池寿命到期强制更换，通常为3-5年。

精密空调：滤网建议半年清洗一次，夏季三个月清洗一次，滤网出现破损后需要尽快更换，冷凝器、蒸发器清洗、冷媒压力检查、加湿罐清洗、更换、排水管疏通、皮带检查。

消防系统：专业检测，如烟温感测试、气体压力、有效期检查、控制盘功能测试、喷淋头检查等。年度要进行全面的检测认证。

普通空调：定期清洗滤网、检查冷凝水排水。

发电机： 定期空载、带载测试、油箱管理、启动电池维护。

### 维护记录与审计

详细记录维护内容：每次维护完成后，详细记录维护内容、更换的备件、测试结果等信息，形成维护报告，供后续审计和查询。

定期审计维护计划：定期对维护计划的执行情况进行审计，检查是否按计划完成维护任务，维护记录是否完整，发现问题及时整改。

## 容量规划与管理

核心目标：通过科学的容量规划与管理，确保机房设施能够满足当前及未来业务发展的需求，避免因容量不足导致的业务中断，同时优化资源利用，降低成本。

定期评估现有容量：定期对机房的电力、制冷、空间等容量进行评估，了解当前容量使用情况，识别潜在的容量瓶颈。

业务发展预测：结合业务发展规划，预测未来一段时间内（如1-3年）的容量需求，包括新增IT设备、业务扩展带来的负载增加等。

### 电力容量

定期评估IT设备负载增长，确保UPS和配电回路有足够冗余，一般建议N+1或负载率<80%。规划电池后备时间满足业务关键系统安全关机或切换需求。

### 制冷容量

监控机房热密度变化，确保空调制冷量满足当前和近期需求，并考虑冗余，如N+1。

### 空间容量

合理规划机柜空间和承重，预留未来发展空间。保持冷热通道清晰。

### 门店机房

重点关注新增设备，如服务器、网络存储等，对现有小UPS和小空调能力的冲击。

## 变更管理

核心目标：通过严格的变更管理流程，确保机房设施的任何变更都不会对业务运行造成影响，同时提高变更的效率和可控性。

### 实施变更流程

提交变更申请：任何涉及机房设施的变更，如新增设备、更改配电、调整空调设定等，都需提交变更申请，明确变更内容、原因、影响范围等。

风险评估与审批：对变更申请进行风险评估，分析变更可能带来的业务影响、安全风险等，根据评估结果进行审批，确保变更的合理性和安全性。

制定实施计划：根据变更申请和审批结果，制定详细的实施计划，包括实施时间、步骤、所需资源、回滚方案等，确保变更工作有序进行。

实时监控变更过程：在变更实施过程中，实时监控变更进展和设施状态，确保变更按计划进行，及时发现并处理变更中的问题。

变更验收：变更实施完成后，进行变更验收，检查变更是否达到预期效果，设施是否正常运行，业务是否受影响等。

总结与改进：对变更过程进行总结，分析变更中的成功经验和存在的问题，提出改进措施，为后续变更提供参考。

### 图纸、资产表更新

变更后及时更新机房平面图、配电图、网络布线图等关键图纸以及资产表。

## 物理安全与访问控制

核心目标：通过严格的物理安全与访问控制措施，确保机房设施的安全，防止未经授权的访问和物理破坏，保护人员和资产安全。

### 门禁系统

严格权限：基于“最小权限”和“知必所需”原则授予门禁权限。员工离职或转岗及时注销权限。

审计日志：启用并定期审查门禁进出日志，记录进出时间、人员信息、访问区域等，发现异常访问及时调查。

双因素认证：对高安全等级区域，如数据中心核心区，采用考虑刷卡+密码或生物识别等双因素认证方式，提高安全性。

### 视频监控

全面覆盖关键区域：在机房入口、主通道、机柜排、UPS和电池间等关键区域安装视频监控摄像头，确保画面清晰可辨，无死角。

录像保存与审查：确保录像保存周期符合法规要求（如90天），定期检查摄像头状态和录像功能，发现故障及时修复。

异常行为报警：配置智能视频分析系统，对异常行为（如徘徊、攀爬、破坏等）进行实时报警，及时响应处理。

### 陪同访问

外部人员，如供应商、访客等，进入机房必须由授权员工全程陪同并登记，并登记访问信息，确保访问行为可控。

## 应急响应与灾难恢复

核心目标：通过完善的应急响应与灾难恢复机制，确保机房设施在遭遇突发事件或灾难时能够快速恢复运行，最小化业务中断时间和数据损失。

### 应急预案

全面识别风险：识别机房设施可能面临的各种风险，如自然灾害（地震、洪水等）、设备故障、人为破坏等，评估风险影响程度和发生概率。

制定详细预案：针对不同风险制定详细的应急预案，明确应急响应流程、责任人、所需资源、恢复时间目标（RTO）和恢复点目标（RPO）等，确保预案的可操作性和有效性。

### 演练

定期演练：至少每年进行一次应急预案演练，方式可以是桌面推演或实战演练等形式，检验流程有效性，更新预案内容。

员工培训：定期对机房运维人员进行应急响应和灾难恢复培训，提高其对预案的熟悉程度和应急处理能力，确保在突发事件发生时能够迅速响应。

### 与IT DRP集成

机房设施应急预案需与IT系统灾难恢复计划DRP紧密衔接，明确机房设施恢复是IT系统灾难恢复的前提。

## 文档管理

核心目标：通过完善的文档管理体系，确保机房设施运维过程中的各种文档得到妥善保管和有效利用，为运维工作提供有力支持，同时满足合规性要求。

### 维护关键文档

机房平面图与配电图：维护最新的机房平面图、配电图等关键图纸，确保图纸与实际布局一致，方便运维人员快速了解机房结构和配电情况。

设备清单与配置信息：建立详细的设备清单，记录设备型号、序列号、位置、用途、配置信息等，方便设备管理和故障排查。

操作手册与应急预案：编制机房设施的操作手册和应急预案等文档，明确操作步骤、注意事项、应急响应流程等，为运维人员提供操作指南和应急指导。

### 版本控制与访问

版本控制：对关键文档进行版本控制，记录文档的修改历史、修改人、修改时间等信息，确保文档的准确性和可追溯性。

访问控制：控制对关键文档的访问权限，确保只有授权人员才能查看和修改文档，防止文档被未经授权的人员篡改或泄露。

定期审计：定期对文档进行审计检查，确保文档的完整性、准确性和时效性，发现问题及时整改更新。

持续更新：随着机房设施的变化和运维经验的积累，持续更新文档内容，确保文档始终与实际情况相符，为运维工作提供有力支持。

# 数据库运维

核心目标：确保承载零售核心业务数据的数据库系统，稳定、高效、安全运行，提供持续可靠的数据服务，保障数据完整性与业务连续性，满足性能需求与合规要求。通过精细化管理和技术创新，实现数据库运维的自动化、智能化和高效化。

## 数据库生命周期管理

### 规划与部署

需求分析：与业务部门紧密合作，明确数据库的性能、容量、安全及合规性需求。

架构设计：根据需求分析结果，设计合理的数据库架构，包括数据库类型选择（如关系型、NoSQL）、分布式架构规划等。

标准化部署：使用自动化工具（如Terraform、Ansible）进行标准化部署，确保环境一致性，减少人为错误。

### 在役运营与维护

安全加固基线：禁用默认、匿名账户、强密码策略、最小权限原则分配用户权限、启用网络访问控制，如安全组、防火墙，启用审计日志、配置加密连接。

性能优化初始配置：根据负载，设置合理的参数，如连接池大小、缓存大小、日志配置等，避免出现瓶颈。

高可用与容灾：部署高可用架构（如主从复制、集群化部署），实施跨地域数据复制和备份策略，确保业务连续性。定期进行容灾演练，验证恢复流程的有效性。

智能监控与预警：利用AI和机器学习技术，实现智能监控和异常检测，提前预警潜在问题，减少故障发生。

资产与配置登记：在CMDB登记数据库实例信息，如类型、版本、位置、用途、责任人、连接信息、重要配置等。

执行日常监控、备份、补丁更新、性能优化。

定期进行健康检查和配置审计。

### 升级与迁移

版本升级：评估必要性，制定详细计划，包括兼容性测试、回滚方案等，在维护窗口执行。

架构变更、数据迁移：如分库分表、迁云、数据库类型转换等，需充分评估影响、进行详细测试、业务低峰期执行、严格验证。

### 退役与清理

安全下线：确认无业务依赖后，停用服务。

数据安全处置：彻底删除所有数据文件，符合数据保留策略和合规要求。验证删除效果。

资产注销：更新CMDB中的资产记录，完成财务核销流程。

## 高可用与容灾

### 架构设计原则

集群化部署：采用主从复制、读写分离、集群化部署（如MySQL Group Replication、MongoDB Replica Set）等技术，消除单点故障。

负载均衡：使用负载均衡器（如HAProxy、Nginx）分散数据库请求，提高系统吞吐量和响应速度。

自动化故障转移：配置自动化故障转移机制（如Keepalived、Orchestrator），在主库故障时自动切换到从库，确保服务不中断。

### 容灾恢复

定义 RTO/RPO：基于业务重要性制定。

数据复制：实施跨地域、可用区异步复制，如MySQL半同步/异步复制, Redis 跨地域同步等。核心交易库考虑同步、半同步复制。

备份异地存放： 数据库备份必须传输并存储在异地或云存储。

容灾演练：至少半年一次，模拟主库故障，测试故障切换流程和数据一致性。

### 备份与恢复

策略制定：明确备份对象、方式、频率、保留周期、存储位置。

自动化备份：利用数据库自带工具、脚本或云服务实现自动化备份。验证备份任务的执行和日志。

3-2-1备份原则：重要数据库至少保留3份数据副本，存储在2种不同介质上，其中1份在异地。

恢复演练：至少季度一次，进行备份恢复演练，验证恢复流程、时间、数据完整性和业务可用性。这是备份有效性的唯一证明。

## 性能管理与优化

### 持续监控

关键指标：连接数、QPS、TPS、查询延迟、CPU、内存利用率、磁盘IOPS、吞吐量、延迟、锁等待、主从复制延迟、慢查询率、缓存命中率。

工具：利用数据库自带监控、OS监控、云监控服务、Prometheus+Grafana、APM等工具。

基线建立：建立性能基线，便于识别异常。

### 瓶颈分析与优化

慢查询分析：定期收集、分析、优化慢查询，如EXPLAIN、索引优化、SQL 重写、避免 N+1 查询等。

索引管理：定期审查索引有效性，如使用率、冗余索引等，优化索引设计。避免过度索引影响写性能。

参数调优：根据监控数据和负载变化，谨慎调整关键性能参数，如连接池、缓存大小、日志写入策略等。

资源扩容：监控资源利用率，及时扩容 CPU、内存、存储、IOPS，尤其在促销季前。

架构优化：评估引入缓存，如Redis、Memcached、读写分离、分库分表、数据归档的必要性。

## 安全管理

### 访问控制

最小权限原则：为每个应用、用户创建专用账号，仅授予其业务所需的最小权限，库、表、操作：SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE。

强认证：使用强密码，数据库管理账号强制启用 MFA或堡垒机二次认证。

网络隔离：数据库实例禁止公网直接访问。必须部署在私有网络、VPC，仅允许特定应用服务器或堡垒机通过安全组、ACL 访问限定 IP、端口。

### 数据安全

加密：

* 传输中：强制启用 SSL、TLS加密数据库连接。
* 静态：强制启用存储加密，如云盘加密/TDE-Transparent Data Encryption。
* 字段级：对高度敏感的数据字段（如客户个人信息、支付信息）实施字段级加密，进一步增强数据安全性。

### 敏感数据保护

脱敏/令牌化：应用层处理敏感数据，数据库存储令牌或脱敏值。

字段级加密：如必须存储，考虑应用层或数据库插件加密。

严格访问审计：记录对敏感数据的访问。

### 审计与日志

启用审计日志：记录管理操作、特权操作、登录尝试状态、敏感数据访问等。

集中管理与留存：审计日志发送至SIEM或日志平台，按法规保留。

定期审计：审查用户权限、登录日志、敏感操作日志。

合规性检查：定期进行合规性检查，确保数据库系统满足等保、个保法等相关法规要求，避免合规风险。

### 漏洞与补丁管理

漏洞监控：订阅数据库引擎和安全厂商的安全公告，及时获取影响自身数据库型号的漏洞信息。

风险评估与响应：对发现的漏洞进行风险评估（如基于CVSS评分、业务影响、可利用性等因素），制定修复计划并优先处理高危漏洞。

补丁管理：制定补丁管理流程，及时应用数据库引擎的安全补丁和特征库更新，确保系统安全性。测试补丁对系统的影响，避免引入新的问题。

## 日常运维操作

### 变更管理

所有数据库变更，如结构变更、配置变更、权限变更、数据修复等，必须通过严格的变更管理流程审批。

使用工单系统：记录变更原因、审批、执行人、时间、回滚计划。

避免高峰期操作：在业务低峰期执行变更。

预演与回滚：复杂变更需在测试环境预演，并准备好回滚脚本。

### 容量管理

定期监控存储空间、连接数、性能容量使用情况。

预测增长趋势，提前规划扩容。

### 例行维护

表优化与索引重建：定期执行表优化（如ANALYZE TABLE、OPTIMIZE TABLE）和索引重建任务，保持数据库性能。

数据清理与归档：清理过期数据、日志文件和临时表，释放存储空间；对历史数据进行归档处理，提高查询性能。

备份验证与恢复演练：定期验证备份数据的完整性和可恢复性，进行备份恢复演练，确保在灾难发生时能够快速恢复数据。

# 应用软件运维

核心目标： 确保支撑零售业务的核心应用软件基础设施稳定、高效、安全运行，为上层业务应用，如电商、POS、库存、会员、营销等，提供可靠的底层服务能力，如流量接入、消息传递、数据缓存、日志收集、API路由等，保障业务连续性与用户体验，并实现配置标准化与运维自动化。

## 资产生命周期管理

### 在役运营与维护

安全加固基线：包括：最小化安装、禁用非必要模块/插件、移除默认示例、最小权限运行用户、启用安全特性 ，如SSL/TLS, SASL, WAF插件等。

配置标准化：制定标准配置模板，如Nginx安全头、Kafka副本因子、JVM参数、Prometheus告警规则等。通过版本控制管理配置。

资产登记：在CMDB登记实例信息 ，如软件名、版本、主机/IP、端口、用途、配置文件路径、责任人等。

健康检查机制：建立自动化健康检查脚本，定期验证应用服务可用性、依赖服务连通性、关键配置项正确性，生成健康检查报告并触发告警。

持续监控需聚焦核心功能指标、节点运行状态及资源占用情况，通过实时告警捕捉异常；重点对运行日志、功能交互日志进行采集，借助结构化分析快速定位故障根源；针对监控数据，应从功能配置、资源分配等方面调整，提升处理效率；对于软件漏洞，需经测试验证兼容性后，采用合适的更新方式逐步覆盖，确保修复漏洞的同时不中断核心功能

### 升级与变更

版本升级：评估必要性，制定计划，包括测试计划、回滚计划等，维护窗口执行。

配置变更：所有变更须经变更流程审批，推荐使用基础设施即代码类工具实施，测试环境验证。

### 退役与清理

安全下线：确认无依赖后，停服卸载。

清理残留：删除配置、数据目录，如Kafka logs、日志。

资产更新：更新 CMDB状态为“已退役”。

## 高可用与弹性

### 架构设计原则

无单点故障：核心应用软件必须集群化、HA部署。如：

* + - * Nginx/API Gateway:负载均衡器+多节点。
			* Kafka/RabbitMQ/RocketMQ:多Broker、节点，分区多副本。
			* Redis:Sentinel或Cluster模式。
			* 配置中心Apollo/Nacos:多Config Service节点 + 独立高可用数据库。
			* 任务调度中心XXL-JOB/Airflow:调度器集群+执行器注册。
			* Kubernetes:多Master节点+多Worker。
			* Service Mesh:控制平面 HA，数据平面 Sidecar 自动注入。
			* 零售特定服务，如促销、会员等:无状态多实例 + LB，状态外置 (Redis、DB)。

### 弹性伸缩与故障自愈

智能弹性伸缩：基于CPU、内存、QPS等指标设置自动伸缩策略，结合预测性扩容（如基于历史流量数据的LSTM模型预测）提前调整资源，应对突发流量。

自愈机制：通过Prometheus+Alertmanager实现异常检测与自动告警，结合自定义脚本（如重启服务、切换备用节点）实现常见故障的自愈，减少人工干预。

### 容灾考虑

关键集群，如Kafka, DB等，跨可用区部署。

制定核心组件容灾预案，如网关、消息总线、配置中心等。

## 性能管理与优化

### 关键指标监控

通用指标：监控CPU、内存、磁盘I/O、网络带宽等基础资源利用率，设置阈值告警（如CPU>85%持续5分钟触发告警）。

软件特有：

* Nginx/API GW:RPS, Latency P95/P99,4xx/5xx, 上游健康。
* Kafka:Broker 负载, ISR, 生产、消费速率,Consumer Lag, 延迟。
* Redis:内存, OPS, 命中率, 连接数, 慢查询。
* 配置中心:配置推送延迟、成功率, 客户端连接数。
* 任务调度:任务执行耗时、成功率, 队列积压, 调度延迟。
* Service Mesh:Sidecar CPU、内存, 请求延迟、错误率, 熔断状态。
* K8s:Node 状态, Pod Ready、资源利用率, HPA 状态。
* 零售特定:促销规则计算延迟, 会员积分更新 TPS, 实时作业延迟、吞吐。

工具：Prometheus+Grafana, ELK, APM, 云监控等。

### 性能基线

建立正常负载基线。

### 瓶颈分析与优化

调参：优化关键参数，如Nginx workers, Kafka threads, JVM GC, Flink 并行度、Checkpoint等。

资源保障：确保足够 CPU、内存、网络、磁盘 ，尤其 Kafka。监控磁盘空间。

架构优化：评估引入缓存（如Redis缓存热点数据）、异步处理（如RabbitMQ解耦耗时任务）、读写分离（如MySQL主从复制）等技术的必要性，优化系统架构以提升吞吐量与响应速度。

大促保障：提前压测。验证关键组件极限能力，如网关、MQ、缓存、促销引擎等，按需扩容。

## 安全管理

### 访问控制

网络隔离：仅开放必要端口，安全组、ACL严格限制访问源IP，如仅上下游可信服务等。禁公网暴露非管理端口。

认证授权：

* + - 启用强认证，如Kafka SSL+SASL, Redis 密码, API GW OAuth/JWT等。
		- 最小权限：精细控制访问，如Kafka Topic权限, Redis Key模式, 配置中心Namespace权限, K8s RBAC等。

管理接口保护：JMX/HTTP API/Dashboard 强制 IP 白名单、强认证、HTTPS。

### 加密

传输加密：所有应用服务启用TLS 1.2及以上版本加密通信，配置HSTS（HTTP严格传输安全）头防止协议降级攻击。

静态加密：敏感数据（如用户密码、支付信息）在数据库中存储时使用AES-256加密，配置密钥管理系统（如KMS）定期轮换加密密钥。

日志脱敏：应用日志中记录的用户信息（如手机号、身份证号）需进行脱敏处理（如部分字符替换为\*），防止敏感信息泄露。

### 漏洞与补丁

漏洞扫描：使用Nessus、OpenVAS等工具定期扫描应用漏洞，结合SAST（静态应用安全测试）、DAST（动态应用安全测试）技术发现潜在安全风险。

补丁管理：建立补丁测试环境，验证厂商发布的安全补丁对应用功能与性能的影响，制定补丁部署计划并跟踪执行进度，确保高危漏洞在48小时内完成修复。

### 日志与审计

启用详细日志：操作、访问、错误日志。

集中化日志：实时送 ELK、Splunk 等平台。

审计关键操作：记录管理变更、特权访问、敏感操作。

合规留存：满足等保等要求。

## 配置与变更管理

### 配置管理

禁止手动改生产配置。生产环境配置变更必须通过配置管理平台（如Ansible Tower、Rundeck）执行，禁止直接登录服务器修改配置文件。

### 变更流程

任何变更，如升级、调参、扩缩容等，须严格审批，含风险评估、回滚计划。

### 测试环境先行

任何变更，应先在测试环境进行预发验证。

### 灰度发布

分批次发布：新版本先在10%的服务器上部署，观察30分钟无异常后逐步扩大至100%，期间通过日志监控与业务指标验证功能稳定性。

快速回滚机制：若发布后出现严重故障（如500错误率上升、业务交易量下降），立即触发回滚流程，自动回退至上一稳定版本并验证服务恢复情况。

### 配置审计

定期扫描生产配置的漂移问题，及时修复。

## 监控、日志、告警与自愈

### 统一监控平台

通过统一平台进行集中监控 ，如Prometheus/Grafana、Zabbix等。

### 智能告警

智能告警：基于历史数据训练告警阈值模型（如使用机器学习算法动态调整阈值），减少无效告警；告警信息包含故障现象、影响范围、建议处理步骤，支持多通道推送（邮件、短信、企业微信）。

### 日志分析

集中日志存储：所有应用日志通过Filebeat/Logstash实时采集至Elasticsearch集群，按业务系统、日志类型、时间范围分类存储，支持全文检索与聚合分析。

日志审计与合规：定期审查关键操作日志（如管理员登录、配置变更），确保符合等保2.0等法规要求；敏感操作日志（如密码修改、数据删除）需额外加密存储并限制访问权限。

### 自动化自愈

常见故障自愈：针对已知故障场景（如服务进程崩溃、磁盘空间不足），编写自动化脚本（如重启服务、清理临时文件）并集成至Prometheus Alertmanager，实现故障自愈。

混沌工程实践：定期执行混沌实验（如随机终止应用进程、模拟网络延迟），验证系统容错能力与自愈机制的有效性，持续优化系统健壮性。

# 业务系统软件运维

核心目标： 确保支撑零售连锁企业核心运营流程的业务系统稳定、高效、安全、可靠运行，最大化系统可用性以保障门店运营与客户服务，提升用户体验，保障关键业务数据的准确性与一致性，并有效控制运维成本与风险。

## 系统生命周期管理

### 在役运营与优化

日常运维标准化：制定并执行标准化的日常运维操作流程（SOP），包括系统巡检、日志分析、性能监控等，确保运维工作的规范性和一致性。

持续监控与预警：部署全面的监控系统，实时监控业务系统性能指标（如响应时间、错误率、资源利用率等），设置合理的告警阈值，确保异常情况能够及时发现并处理。

用户反馈循环：建立用户反馈机制，定期收集并分析用户对系统性能、功能使用等方面的反馈，持续优化系统以满足业务需求。

### 升级与变更

版本升级：评估业务价值与风险，制定计划，如测试、沟通、回滚等计划，维护窗口执行。充分业务测试。涉及硬件，如POS机、停车道闸，需协同测试。

升级与变更分级审批：紧急变更，用于修复业务系统突发故障，可立即执行，执行后补充工单； 重大变更：影响核心业务：由业务和信息负责人联合审批，测试通过后在非营业时间变更； 标准变更：常规操作，比如服务器扩容，由运维经理审批后按计划维护时间变更； 次要变更：不影响业务的功能优化（如UI调整），在任意低峰时间段由系统负责人审批后变更。

定制化与配置变更：严格控制业务逻辑或关键配置变更，如促销规则、停车费率、库存策略等，遵循变更流程，评估上下游影响。对于有数据库表结构变更要检查外键约束； API接口更新要明确有兼容性测试报告。

变更时间规定：营业时间（9:00-22:00）禁止：网络设备重启、数据库表结构变更、 支付接口配置更新； 财务系统升级不能与月末结算时间冲突；营销活动期间禁止非紧急变更。

### 退役与下线

下线分为单一功能下线、整个模块下线、系统下线、硬件退役；所以下线操作均需由相关决策层级审批并提交《下线报告》。

有序下线：确保数据归档、迁移完成，业务切换到新系统。

数据保留与处置：按法规和公司政策保留数据，安全处置过期数据。

供应商解约与资产处理：处理许可证、服务终止，处置专用硬件，如POS终端、停车设备等。

用户通知：涉及到顾客及商户，均提前发送系统停用告知函，线下张贴公告。

## 业务连续性管理

### 业务影响分析BIA

识别关键业务系统及依赖关系：

* Tier 1 最高优先级:POS (直接影响营收)、核心库存系统 (WMS/库存协同 - 影响销售履约)、停车管理系统 (影响顾客离场体验/可能引发拥堵)。
* Tier 2:ERP (影响财务/采购)、会员运营系统 (影响营销/忠诚度)、采购系统。
* Tier 3:OA、BI、部分CRM功能。

定义各系统 恢复时间目标RTO/恢复点目标RPO。

### 高可用HA与容灾DR设计

核心系统 HA：POS、WMS、ERP核心模块、停车管理系统中央服务器应部署高可用架构。门店POS、停车本地设备考虑快速恢复方案。

数据备份与恢复：

* + - 策略制定：明确备份对象、方式、频率、保留周期。POS交易数据、停车交易记录需近实时日志备份、同步。
		- 自动化与验证：自动化备份，定期恢复演练，验证 RTO/RPO。POS、停车系统恢复是重点。

容灾预案：

* 制定如单点故障、数据中心故障、区域灾难等场景的详细恢复步骤。
* 明确关键联系人、沟通机制。
* 定期进行灾难恢复演练。

### 大促/节假日/客流高峰保障

提前规划：提前评估大促、节假日等高峰时段的系统容量需求，制定扩容计划，确保系统能够应对突发流量。，如POS并发、停车出场支付并发、库存查询负载、BI看板访问等。

全链路压测：模拟高峰流量进行全链路压测，识别系统瓶颈并进行优化，确保系统在高并发场景下的稳定性。

资源准备：应用、DB、缓存等按需扩容、准备备用设备，如门店POS、停车场工控机、手持终端，保障网络带宽。

保障小组：成立由运维、开发、业务、供应商等多方组成的应急响应小组，确保高峰时段的问题能够得到快速响应和处理。

限流降级预案：非核心功能降级，如复杂BI查询、会员深度画像计算等，确保核心交易和出场流程畅通。停车场准备应急人工收费通道。

## 日常运维与监控

### 业务健康监控

技术指标：系统可用性、响应时间、错误率、队列深度、批处理状态。

系统可用性： 监控核心服务运行是否正常，能否正常登录访问，关键接口是否畅通。

系统性能： CPU、内存、磁盘I/O、网络带宽利用率是否在合理阈值内？应用响应时间是否达标？

日志检查： 系统日志、应用日志、安全日志是否有错误、警告、异常登录、攻击尝试等记录？

资源状态： 磁盘空间使用率（重要分区）、数据库表空间、关键进程/服务状态。

备份状态： 检查关键数据（数据库、配置文件、业务数据）的备份任务是否成功执行，备份文件是否可验证。

* + - POS:在线门店数、交易成功率/量/金额、小票打印状态、支付渠道状态。
		- WMS/库存协同:库存同步延迟/成功率、出入库效率、库存准确率告警。
		- 会员系统:登录/注册成功率、积分变更/核销状态、优惠券发放状态。
		- 停车管理系统:车道状态、车牌识别成功率、支付成功率、平均出场时间、车位占用率。
		- ERP/采购:订单处理状态、关键接口状态。
		- BI:关键报表生成状态/耗时。

工具：APM、业务监控平台、ELK、数据库监控、供应商监控接口等。

### 智能告警

部署智能告警系统，通过机器学习算法动态调整告警阈值，减少无效告警，确保关键问题能够及时被发现。

### 批处理作业管理

作业调度与监控：对日结、月结、报表生成等批处理作业进行统一调度和监控，确保作业按时执行并监控其状态和资源消耗。

失败重试与告警：设置作业失败重试机制，并在失败时触发告警通知相关人员进行处理，确保数据处理的完整性和及时性。

## 用户支持与服务管理

### 统一服务台与知识库

建立统一入口，如电话、Portal、工单等，定义清晰 SLA，方便用户提交问题并跟踪处理进度。

服务对象分级：VIP商户、普通商户、顾客，设置相应专属团队，制订相应的SLA标淮

构建维护丰富知识库KB：FAQ、操作指南、故障处理流程、系统公告，提升一线支持人员的解决问题的效率和质量。

门店、停车场简易自助：提供快速重启指南、基础故障排查文档，如“POS扫码枪无反应检查步骤”、“道闸不抬杆初步处理”等。

### 问题管理与升级

定义问题级别，包括全场业务瘫痪、单店核心功能故障、局部功能异常、咨询/操作指导。

根本原因分析RCA：对重大故障和重复性问题进行 RCA，推动系统改进和流程优化，减少类似问题的再次发生。

### 变更沟通与培训

变更通知与培训：在系统变更、升级或维护前，提前通知受影响用户并提供必要的操作培训，确保用户能够顺利适应系统变化。

用户反馈收集：在变更后收集用户反馈，评估变更对用户的影响，持续优化变更管理流程。

## 数据管理与质量

### 数据一致性保障

关键接口监控：实时监控核心接口状态、延迟、错误率：POS->ERP销售、WMS<->ERP库存、CRM<->会员、会员<->停车优惠核销、停车->财务。

定期对账：日销售汇总对账、库存账实核对、停车收入与财务系统对账。

### 数据质量监控

定义并自动化检查关键数据质量规则，包括完整性、准确性、及时性、唯一性 - 如商品编码、会员ID、停车记录唯一性等。

报告跟踪数据质量问题。

### 主数据管理MDM

确保商品、供应商、门店、会员、停车场/车位等主数据在相关系统中的准确、一致、及时。

建立维护流程和责任人。

## 安全与合规

### 访问控制

RBAC&最小权限：区分角色权限，如店员、店长、仓管、采购、财务、停车场管理员、IT管理等。定期审查权限。

强认证MFA：强制管理员和特权用户启用多因素认证（MFA）。鼓励敏感操作启用MFA，提升账号安全性。

会话管理：配置会话超时。

### 数据安全

安全操作：

禁止共享运维账号（每人使用专属堡垒机账号）； 生产环境操作必须通过审批工单（示例：数据库DELETE需专人审批）。

敏感数据保护：

* POS/支付/停车支付：支付数据需加密处理。
* 会员/CRM/停车系统：客户个人信息、车牌信息需遵守《个保法》及相关法规，脱敏展示，严格访问控制与审计。

加密：传输中采用HTTPS、TLS，静态可以采用数据库字段级或存储加密。

### 审计日志

关键操作审计：登录、敏感数据访问，如会员详情、财务数据、停车记录等，配置变更、价格修改、权限变更、费率修改、数据删除。满足合规审计要求。

集中管理与留存：日志送SIEM/日志平台，按法规保留。

### 漏洞与补丁

及时应用业务系统及其依赖的安全补丁。评估业务影响，维护窗口部署。

停车系统的物理安全：保障停车场服务器、网络设备、道闸控制器的物理安全。

## 供应商管理

### 明确SLA

应与各系统供应商/托管服务商签订清晰SLA，包括可用性、性能、支持响应、解决时限、安全责任等。

### 定期评审

应定期评估供应商服务绩效、问题解决效率、产品契合度，确保供应商按照SLA要求提供优质服务。

### 协同运维与知识共享

建立沟通机制：与供应商建立有效的沟通和问题上报机制，确保运维过程中遇到的问题能够得到及时响应和解决。

运维文档与培训：要求供应商提供必要的运维文档、API接口和培训支持，提升内部运维团队的技术能力和问题处理效率。